ホーム > PC-FAX > こんな送信のしかたがあります > 中継機を指定して送信する（中継配信）

## 中継機を指定して送信する（中継配信）

### 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録した宛先に受信したファクスを配信する機能です。

中継機と配信先を地域別にグループ化して準備しておけば、すべての宛先に同報送信するよりも全体の通信費を抑えられます。遠距離へ同報送信したい場合などに有効です。

参考

- 送信先の装置（中継機）にFコード機能が備わっている必要があります。
- 中継配信する場合、あらかじめ中継機に設定された中継用のボックス（中継ボックス）のボックス番号とパスワードの確認が必要です。

### 送信のしかた

1
[FAX送信ポップアップ]画面で[FAXモード設定詳細...]をクリックします。

[FAXモード詳細]画面が表示されます。

2
送信先の中継ボックスを指定します。

- [SUBアドレス]：送信先の中継ボックスのボックス番号を入力します。

- [送信ID]：送信先の中継ボックスの中継パスワードを入力します。

3
[OK]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。