ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 本機のファームウェアや設定を更新する > 配布用サーバーから更新ファイルを取得して本機や他の装置を更新する

## 配布用サーバーから更新ファイルを取得して本機や他の装置を更新する

### 更新ファイルを取得して本機を更新する

本機は自身のファームウェア、設定情報の更新を自動的に行うことができます。

ここでは、本機がネットワーク上のファームウェア更新サーバーを定期的に監視し、最新のファームウェア、設定情報のダウンロードと更新を自動的に行うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[この装置の自動更新設定]で、自動更新の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[この装置の自動更新設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
本機の設定情報を自動更新する場合は、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[復号化パスワード設定]で、暗号化された設定ファイルを復号化するためのパスワードを入力します（半角32文字以内）。
3
必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[ログ送信設定]で、ファームウェア更新ログを送信する設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[ログ送信設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、プロキシの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[HTTPプロキシ設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[この装置の自動更新設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[この装置の自動更新設定] | 本機のファームウェアを自動的に更新できるようにする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[取得プロトコル] | ファームウェア更新サーバーからファームウェアを取得するときに使うプロトコルを選びます（初期値：[SMB]）。
[SMB] | SMBプロトコルを使ってファームウェアを取得する場合の設定をします。 [ホスト名]：ファームウェア更新サーバーのIPアドレスを入力するか、またはホスト名を入力します（半角253文字以内、記号は-、.、_のみ使用可能）。 [ファイルパス]：ファームウェアが保存されている共有フォルダーのパスを入力します（全角／半角255文字以内）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [リトライ回数]：ファームウェア更新サーバーとの接続が失敗した場合に、再試行する回数を指定します（初期値：[3] 回）。
[HTTP] | HTTPプロトコル（WebDAV）を使ってファームウェアを取得する場合の設定をします。 [URL]：ファームウェア更新サーバーの、ファームウェアが保存されている場所のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [接続タイムアウト]：必要に応じて、ファームウェア更新サーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60] 秒）。
[更新時刻] | ファームウェア更新サーバーから取得したファームウェアを、本機に適用する開始時刻を指定します。休憩時間や深夜など、本機が使用されていない時刻を指定すると便利です。
[ポーリング設定] | 最新のファームウェアがファームウェア更新サーバーにあるかどうか、確認する間隔を指定します（初期値：[60] 分）。 [時間間隔で指定]：確認する間隔を、時間で入力します。 [曜日で指定]：確認を行う曜日と時刻を指定します。
[リトライ間隔] | ファームウェア更新サーバーへの最新ファームウェアの確認が失敗した場合に、再試行する間隔を指定します（初期値：[5] 分）。

[ログ送信設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[更新ファイル取得・更新ログ] | 本機のファームウェア更新のログを他の場所に送信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[送信プロトコル] | ログの送信に使うプロトコルを選びます（初期値：[SMB]）。
[SMB] | SMBプロトコルを使ってログを送信する場合の設定をします。 [ホスト名]：ログ送信先のホスト名を入力します（半角253文字以内、記号は-、.、:、_のみ使用可能）。 [ファイルパス]：ログ送信先の共有フォルダーのパスを入力します（全角／半角255文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。
[WebDAV] | HTTPプロトコル（WebDAV）を使ってログを送信する場合の設定をします。 [URL]：ログ送信先のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

[HTTPプロキシ設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[HTTPプロキシ設定] | プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、HTTPで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[80]）。
[プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 [ユーザー名]：プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します（半角32文字以内）。 [パスワード]：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します（半角32文字以内）。

### 本機で更新ファイルを取得して他の装置に配布する

本機が中継サーバーとして動作するように設定します。

本機が中継サーバーとして動作すると、ネットワーク上の他のファームウェア更新サーバーと、他の装置とを中継し、ファームウェアを配布できます。

本機がネットワーク上の他のファームウェア更新サーバーを定期的に監視し、最新のファームウェアがある場合には、本機のファームウェア保存領域にダウンロードします。

ネットワーク上の他の装置は、中継サーバーとして動作している本機を、定期的に監視します。本機のファームウェア保存領域に最新のファームウェアがある場合、その装置の設定に従って、ファームウェアのダウンロードと更新を行います。

ここでは、本機が他のファームウェア更新サーバーを監視するための設定と、他の装置が本機のファームウェア保存領域にアクセスするための設定を行います。

1
Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[中継サーバー機能の設定]で、中継サーバー機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[中継サーバー機能の設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[ログ送信設定]で、ファームウェア更新ログを送信する設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[ログ送信設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

3
必要に応じて、Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、プロキシの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[HTTPプロキシ設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[中継サーバー機能の設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[更新ファイル取得設定] | 本機を中継サーバーとして動作させる場合は、[使用する]を選びます（初期値：[使用しない]）。 [URL]：ファームウェア更新サーバーの、ファームウェアが保存されている場所のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [接続タイムアウト]：必要に応じて、ファームウェア更新サーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60] 秒）。 [ポーリング設定]：ファームウェア更新サーバーに最新のファームウェアが存在するかどうか、確認する間隔を指定します（初期値：[60] 分）。 [リトライ間隔]：ファームウェア更新サーバーへの最新ファームウェアの確認が失敗した場合に、再試行する回数を指定します（初期値：[5] 回）。
[HTTP設定] | ネットワーク上の他の装置が、HTTPプロトコル（WebDAV）を使って本機のファームウェア保存領域にアクセスできるようする場合は、[使用する]を選びます（初期値：[使用しない]）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。
[SMB設定] | ネットワーク上の他の装置が、SMBプロトコルを使って本機のファームウェア保存領域にアクセスできるようする場合は、[使用する]を選びます（初期値：[使用しない]）。 [ユーザー名]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ファームウェア更新サーバーに接続するためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [更新ログ保存フォルダー]：ファームウェア更新ログを共有フォルダーに保存する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [SMB通信の暗号化]：本機の共有フォルダーに対する、クライアントとのSMB通信を暗号化する場合は、オンにします（初期値：オフ）。オンにした場合、SMB 3.0以降のクライアントからのみアクセスできます。

[ログ送信設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[更新ファイル取得・更新ログ] | 本機が中継サーバーとして動作した場合のログを他の場所に送信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[送信プロトコル] | ログの送信に使うプロトコルを選びます（初期値：[SMB]）。
[SMB] | SMBプロトコルを使ってログを送信する場合の設定をします。 [ホスト名]：ログ送信先のホスト名を入力します（半角253文字以内、記号は-、.、:、_のみ使用可能）。 [ファイルパス]：ログ送信先の共有フォルダーのパスを入力します（全角／半角255文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。
[WebDAV] | HTTPプロトコル（WebDAV）を使ってログを送信する場合の設定をします。 [URL]：ログ送信先のURLを入力します（スペースを除く半角253文字以内）。 [ユーザー名]：ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：ログ送信先にログインするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [プロキシ]：プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

[HTTPプロキシ設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[HTTPプロキシ設定] | プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、HTTPで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[80]）。
[プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 [ユーザー名]：プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します（半角32文字以内）。 [パスワード]：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します（半角32文字以内）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。