ホーム > 拡張機能 > ウイルススキャン機能を使う > リアルタイムスキャンを設定する

## リアルタイムスキャンを設定する

### リアルタイムスキャンを有効にする

本機がデータを受信または送信するタイミングで、ウイルススキャンを実行するための設定をします。印刷データやE-mailの受信、USBメモリーからのデータの読込み、ボックスへのデータの書込みなどのタイミングで、ウイルススキャンを実行します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[ウイルススキャン設定]-[リアルタイムスキャン]で、[リアルタイムスキャン]をオンにします（初期値：オフ）。

参考

- ウイルススキャンによりウイルスが検知された場合、[インフォメーション]画面に警告メッセージが表示され続けます。管理者設定でウイルス検知の履歴を確認すると、警告が解除されます。ウイルス検知の履歴の確認方法について詳しくは、ウイルス検知の履歴を確認するをごらんください。

### ウイルス検出時のジョブの制限レベルを設定する

リアルタイムスキャンによりウイルスが検出された場合、本機で実行できるジョブが制限されます。

このときのジョブの制限レベルを、あらかじめ設定しておくことができます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[ウイルススキャン設定]-[リアルタイムスキャン]-[ウイルス検出時のジョブ制御]で設定します（初期値：[レベル1:送信ジョブのみ削除します。]）。

レベルごとに制限の対象となるジョブは、以下の表を参照してください。

設定 | 説明
--- | ---
レベル1 | レベル1では、以下の送信ジョブのみ破棄されます。 スキャン to PC スキャン to クラウド スキャン to USB I-FAX送信 IPアドレスファクス送信 SMB共有フォルダー
レベル2 | レベル2では、レベル1のジョブに加えて、以下のジョブが破棄されます。ファクス受信やE-mail受信ジョブのみ継続します。 PCプリント（通常印刷） PCプリント（ボックス保存） USBメモリーからの文書印刷 USBメモリーからの文書読込み ダイレクトプリント（通常印刷） ダイレクトプリント（ボックス保存） パスワード暗号化PDFボックス ユビキタスプリント
レベル3 | レベル3では、レベル2のジョブに加えて、以下のジョブが破棄されます。 E-mail受信（通常印刷） E-mail受信（ボックス保存） I-FAX受信 IPアドレスファクス受信

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。