ホーム > Web 設定ツール > Web Connectionの基本操作 > アクセスのしかた

## アクセスのしかた

Web Connectionへアクセスする方法を説明します。

1
Webブラウザーを起動します。
2
URLのフィールドに、本機のIPアドレスを入力してEnterキーを押します。

Web Connectionの画面が表示されます。

参考

- 本機のIPアドレスは、[設定メニュー]-[装置情報表示]をタップして表示される画面で確認できます。
- 同じWebブラウザーの複数のタブから、本機のWeb Connectionへ同時にアクセスする方法はサポートしていません。
- DNSサーバーを導入している場合は、本機のIPアドレスの代わりに、本機のホスト名を指定してアクセスできます。詳しくは、本機の管理者に確認してください。
- IPv6 環境でお使いの場合は、IPv6アドレスを［　］で囲んで入力してください。
  たとえば、本機のIPv6アドレスがfe80::220:6bff:fe10:2f16の場合は、「http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16] /」と入力します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。