ホーム > ネットワークファクス > インターネットファクスを送受信する > インターネットファクスの送信のしかた > 宛先の指定

## 宛先の指定

### 直接入力して指定する

宛先情報を直接入力して指定します。

1
[+]をタップします。
2
宛先情報を入力します。

- 詳しくは、[直接入力-インターネットファクス]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

3
[OK]をタップします。

[直接入力-インターネットファクス]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[宛先] | 宛先のメールアドレスを入力します（スペースを除く半角320文字以内）。
[相手機受信能力] | 相手機のインターネットファクスの受信能力を設定します。 [圧縮形式]：宛先の装置が受信できる圧縮形式を選びます。 [用紙サイズ]：宛先の装置が受信できる用紙サイズを選びます。 [ファクス解像度]：宛先の装置が受信できる解像度を選びます。

### 登録宛先から指定する

宛先タブ（）には、本機に登録されている宛先の一覧が表示されます。検索文字を活用して表示を切換え、目的の宛先を指定します。詳しくは、登録宛先から指定するをごらんください。

参考

- ベーシックスタイルでは、E-mailとファクスのように異なる機能の宛先を同時に指定して送信することはできません。

### 登録宛先を検索して指定する

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。宛先の登録件数が多い場合は、宛先の登録名やアドレスの文字で検索して、目的の宛先を探します。詳しくは、登録宛先を検索して指定するをごらんください。

### LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。ユーザー管理にLDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、サーバーに登録されている宛先情報を検索して指定できます。詳しくは、LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）をごらんください。

### 送信履歴から指定する

履歴タブ（）をタップすると、送信履歴の一覧が表示されます。直前に送信した5件の履歴から、目的の宛先を指定します。詳しくは、送信履歴から指定するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。