ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > オプション構成

## オプション構成

### オプション構成一覧

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 本体部 | スキャナー部で原稿を読込み、読取った画像をプリンター部で印刷できます。 本文中では本機、本体と呼びます。
2 | オリジナルカバー OC-512 | セットした原稿が動かないように押さえることができます。 本文中ではオリジナルカバーと呼びます。
3 | 自動両面原稿送り装置 DF-635 | 原稿を自動的に1枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿も自動的に反転して読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
4 | FAXキット FK-514 | 本機をファクス機として使えます。
5 | クリーンユニット CU-102 | 本機内で発生した微細な粒子（UFP）を捕集し、本機外への排出を抑えます。
6 | 認証装置 AU-102 | 指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-102を設置するには、ワーキングテーブル WT-520が必要です。 本文中では指静脈生体認証装置と呼びます。
7 | 認証装置 AU-206 | ICカード/NFC対応Android端末に記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-206を設置するには、取付けキット MK-735が必要です。 ワーキングテーブル WT-520に設置することもできます。 本文中ではICカード認証装置と呼びます。
8 | ワーキングテーブル WT-520 | 原稿などを一時的に置くことができます。また、認証装置 AU-102、認証装置 AU-206、フィニッシャー FS-P04を設置する場合にも使います。
9 | フィニッシャー FS-P04 | 印刷した用紙をステープルとじできます。 ステープル針は、ステイプルキット SK-501を使用します。 フィニッシャー FS-P04を設置するには、ワーキングテーブル WT-520が必要です。 フィニッシャー FS-P04の使い方について詳しくは、フィニッシャー FS-P04の使い方をごらんください。
10 | キーパッド KP-P03 | 操作パネル横に装着します。 ハードウェアキーで本機の操作や数字の入力ができます。
11 | 取付けキット MK-730 | 長尺紙に印刷する場合に使います。 本文中では長尺用紙セットガイドと呼びます。
12 | 専用デスク DK-705 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
13 | 専用デスク DK-516 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
14 | 給紙キャビネット PC-416 | A4（8-1/2 e 11）サイズで2500枚までの用紙をセットできます。 本文中ではLCT (内蔵)と呼びます。
15 | 給紙キャビネット PC-216 | 上段・下段にそれぞれ500枚までの用紙をセットできます。 本文中では2段給紙キャビネットと呼びます。
16 | 給紙キャビネット PC-116 | 上段には500枚までの用紙をセットし、下段は収納ボックスとして使えます。 本文中では1段給紙キャビネットと呼びます。
17 | フィニッシャー FS-542 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。
18 | パンチキット PK-527 | フィニッシャー FS-542に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
19 | セパレーター JS-506 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙を仕分けることができます。

### その他のオプション構成一覧

以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | ローカル接続キット EK-608 | 音声ガイド機能を使う場合に装着します。 スピーカーとUSBポートが増設されます。 本文中ではローカル接続キットと呼びます。
2 | ローカル接続キット EK-609 | 音声ガイド機能、Bluetooth LE対応のiOS端末との連携機能を使う場合に装着します。 スピーカー、USBポート、Bluetooth LE通信用の受信装置が増設されます。 本文中ではローカル接続キットまたはローカル接続キット(音声ガイド／Bluetooth LE対応)と呼びます。
3 | ローカル接続キット EK-P10 | NFC対応のAndroid端末との連携機能を使う場合に装着します。 NFC通信用の受信装置が増設されます。 本文中ではローカル接続キット(NFC対応)と呼びます。
4 | i-Option LK-104 | 音声ガイド機能を追加できます。
5 | i-Option LK-105 | サーチャブルPDF機能を追加できます。
6 | i-Option LK-106 | 特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加できます。
7 | i-Option LK-107 | 特殊フォントの一つである、Unicodeフォントを追加できます。
8 | i-Option LK-108 | 特殊フォントの一つである、OCRフォントを追加できます。 標準ではOCR-Bフォント（PostScript）を利用できます。このオプションを導入するとOCR-Aフォント（PCL）を利用できるようになります。
9 | i-Option LK-110 | DOCX、XLSX形式への変換や、高機能および高画質なデータを生成する機能を追加できます。 このオプションは、i-Option LK-105の機能ライセンスも含みます。このオプションを購入する場合、i-Option LK-105を購入する必要はありません。
10 | i-Option LK-111 | ThinPrint機能を追加できます。
11 | i-Option LK-114 | ユビキタスプリント機能を追加できます。
12 | i-Option LK-115 | TPM（Trusted Platform Module）を追加できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティーを高められます。
13 | i-Option LK-116 | ウイルススキャン機能を追加できます。
14 | アップグレードキット UK-221 | 無線ネットワーク環境で本機を使用できます。 本文中では無線LAN接続キットと呼びます。
15 | 結露防止ヒーター HT-513 | スキャナーの結露を防止できます。 結露防止ヒーター HT-513は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416のいずれか、または専用デスク DK-516を購入した場合に取付けることができます。
16 | 結露防止ヒーター電源Box MK-719 | 結露防止ヒーター HT-513の動作をON/OFFします。 結露防止ヒーター電源Box MK-719は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416のいずれか、または専用デスク DK-516を購入した場合に取付けることができます。
17 | 防湿ヒーター HT-509 | 給紙トレイ内の用紙が湿気を含むのを防止します。 防湿ヒーター HT-509は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416のいずれかを購入した場合に取付けることができます。
18 | 取付けキット MK-735 | 認証装置 AU-206を本体に内蔵して使用する場合に装着します。

### 前面

本図は本体に給紙キャビネット PC-416を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | LCT (内蔵) | 2500枚までの普通紙をセットできます。

本図は本体に給紙キャビネット PC-216または、給紙キャビネット PC-116を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
2 | 右下ドア | トレイ3／トレイ4搬送部で紙づまり処理を行うときに開きます。
3 | 右下ドア解除レバー | 右下ドアをロックしているレバーです。
4 | トレイ3 | 500枚までの普通紙をセットできます。
5 | トレイ4／収納ボックス | 1段給紙キャビネット装着時、収納ボックスとして使います。 2段給紙キャビネット装着時、500枚までの普通紙をセットできます。

### 側面／背面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-635、給紙キャビネット PC-216、FAXキット FK-514、結露防止ヒーター電源Box MK-719、クリーンユニット CU-102を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 結露防止ヒーター電源スイッチ | 結露防止ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき本機内部の結露を防止します。 結露防止ヒーターは給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416、専用デスク DK-516を購入した場合にご利用になれます。
2 | 防湿ヒーター電源スイッチ | 防湿ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき用紙が湿気を含むのを防止します。 防湿ヒーターは給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416、専用デスク DK-516を購入した場合にご利用になれます。
3 | 外付け電話機接続用コネクター(TEL PORT1) | 外付け電話機のコードを接続します。
4 | ポート1 回線コネクター(LINE PORT1) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。