ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > Port9100印刷の使用環境を設定する

## Port9100印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

Port9100印刷は、印刷先のプリンターとして、本機のRAWポート（Port9100）を直接指定して、ネットワーク経由で印刷します。

Port9100印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
RAWポート番号を変更する

### RAWポート番号を変更する

Port9100印刷で使うRAWポート番号を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定2]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[RAWポート番号] | お使いの環境に合わせて、RAWポート番号を変更します。 初期値は以下のとおりです。 [ポート1]：9100 [ポート2]：9112 [ポート3]：9113 [ポート4]：9114 [ポート5]：9115 [ポート6]：9116

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。