ホーム > メンテナンス > 消耗品を交換する > フィニッシャーのステープルカートリッジの交換 > ステープルカートリッジの交換

## ステープルカートリッジの交換

### フィニッシャー FS-542の場合

1
ロック解除レバーをつまみ、フィニッシャーをスライドさせます。
2
取っ手[FS1]を持って、パンチキットを開きます。
3
ステープルカートリッジのロックを解除します。
4
ステープルカートリッジを取出します。
5
ステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。
6
新しい針ケースをステープルカートリッジに取付けます。
7
ステープルカートリッジを取付けます。
8
パンチキットを閉じます。
9
フィニッシャーを閉じます。
参考

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

重要

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

### フィニッシャー FS-P04の場合

1
フィニッシャー FS-P04を90度回転させます。
2
カバーを開きます。
3
ステープルカートリッジを取出します。
4
空のステープルケースの両端を指でつまみながら持上げ、ステープルカートリッジから取出します。
5
ステープルカートリッジに新しいステープルケースを取付けます。
6
ステープルカートリッジをカチッと音がするまで差込みます。
7
カバーを閉じます。
8
フィニッシャー FS-P04を90度回転させて戻します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。