ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > PBX環境から外線番号へ送信する

## PBX環境から外線番号へ送信する

PBX（構内交換機）に接続してお使いの場合に、外線番号を指定してファクスを送信します。

あらかじめPBXに接続して使うための設定が必要です。[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[PBX接続設定]で設定します。
1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
直接入力タブ（）をタップします。
4
[外線]をタップします。

- [外線]をタップすると、宛先表示エリアに[E-]と表示されます。

5
宛先のファクス番号を入力します。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。