ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな受信のしかたがあります > ポーリング用のファイルを受信する（[ポーリング受信]）

## ポーリング用のファイルを受信する（[ポーリング受信]）

### ポーリング受信について

ポーリング受信は、送信元でポーリング用に登録されているファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

参考

- ポーリング受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ECM OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

参照

- ポーリング用のファイルを登録する（[ポーリング送信]）

### 操作の流れ

1
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
2
宛先を指定します。
3
[応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。
4
[通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。
5
スタートキーで受信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。