ホーム > 本機について > 本体の各部の名前とはたらき

## 本体の各部の名前とはたらき

### 前面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-635を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 自動両面原稿送り装置 | 原稿を自動的に1枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿も自動的に反転して読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
2 | 左カバー解除レバー | 左カバーを開くときに使います。
3 | 左カバー | 左カバーの紙づまりを処理するときに開きます。
4 | ガイド板 | 原稿の幅に合わせて調整します。
5 | 原稿給紙トレイ | 原稿を上向きにセットします。
6 | 原稿排紙トレイ | 読込みの終わった原稿が排紙トレイの上に排紙されます。
7 | 操作パネル | 本機での各種設定を行います。
8 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | USBメモリーを接続するときに使います。
9 | 右ドア | 紙づまり処理を行うときに開きます。
10 | 手差しトレイ | 給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や厚紙、OHPフィルム、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒、ラベル用紙に印刷するときに使います。
11 | 右ドア解除レバー | 右ドアをロックしているレバーです。
12 | 主電源スイッチ | 本体の電源をON/OFFします。
13 | トレイ1／トレイ2 | 500枚までの普通紙をセットできます。
14 | 前ドア | トナーカートリッジの交換、廃棄トナーボックスの交換、プリントヘッド窓清掃時に開きます。
15 | モバイルタッチエリア | NFC対応Android端末やBluetooth LE対応iOS端末を本機と連携させるときに使います。 オプションのローカル接続キットを装着している場合に利用できます。
16 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えるときに操作します。

### 側面／背面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-635を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 電源コード | 本機に電源を供給します。
2 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | FAX回線を接続するときに使います。
3 | USBポート(タイプC)USB3.0 | 無線ネットワーク接続用の装置を接続するときに使います。
4 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | 認証装置を接続するときに使います。
5 | ネットワーク用ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | 本機をネットワークプリンター、ネットワークスキャナーとして使うときにネットワークケーブルを接続します。
6 | USBポート(タイプB)USB2.0/1.1 | USB接続のプリンターとして使うときに接続します。

参考

- 本機のネットワークポートは、No.5とNo.6です。ネットワークポートにケーブルを挿入すると、ポートがアクティブになります。

### 内部

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-635を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 原稿ガラス | 原稿をセットするためのガラスです。
2 | 定着カバーレバー | 定着部での紙づまり処理をするときに使います。
3 | 定着ユニット | 熱と圧力によってトナーを用紙に定着させる部品です。
4 | 自動両面ユニット | 両面印刷を行うときに、用紙を反転します。
5 | 廃棄トナーボックス | 使用済みの廃棄トナーをボックス内に回収します。
6 | プリントヘッド窓清掃具 | プリントヘッド窓の表面を清掃するときに使います。
7 | トナーカートリッジ | シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）、ブラック（K）の4色のトナーカートリッジがあります。4色のトナーを組合わせてフルカラー画像を生成します。
8 | スリットガラス | ADF使用時にこの部分で原稿の画像を読取ります。
9 | 原稿スケール | スケールに合わせて原稿をセットします。またセットした原稿のサイズを測るときに使います。
10 | 紙づまり処理ダイアル | ADFで紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
11 | 原稿押えパッド | セットした原稿が動かないように押さえます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。