ホーム > Web 設定ツール > ネットワークファクス機能の使用環境を設定する > IPアドレスファクスの使用環境を設定する

## IPアドレスファクスの使用環境を設定する

### 設定の流れ

IPアドレスファクスは、企業内ネットワークなど、限られたネットワーク内でファクスを送受信します。宛先はIPアドレスのほかに、ホスト名やメールアドレスでも送受信できます。

通信には、SMTPプロトコルを使います。本機のメールサーバー（SMTP）機能で通信するため、送信先のIPアドレスを指定して通信する場合は、サーバーが必要ありません。

IPアドレスファクスを使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
IPアドレスファクス送受信の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- モノクロ送信するときの圧縮形式の初期値を設定する

- カラー送信するときの圧縮形式の初期値を設定する

参考

- IPアドレスファクスを使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- IPアドレスファクスを使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### IPアドレスファクス送受信の基本設定をする

IPアドレスファクス機能を使うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[ネットワークファクス機能設定]で、[IPアドレスファクス機能設定]をオンにします（初期値：オフ）。
2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP送信設定]で、SMTP送信の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SMTP送信設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

3
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP受信設定]で、SMTP受信の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SMTP受信設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[発信元/ファクスID登録]で、発信元情報の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[発信元/ファクスID登録]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

5
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[ネットワークファクス設定]-[IPアドレスファクス動作設定]で、IPアドレスファクス機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IPアドレスファクス動作設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[SMTP送信設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）のポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

[SMTP受信設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SMTP受信機能] | SMTP受信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）のポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[300]秒）。

[発信元/ファクスID登録]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[デフォルト] | 発信元名の初期値を選びます。 初期値に設定した発信元名は、ファクスを送信するときに、自動的に付加されます。
[発信元名] | 登録した発信元名を表示します。
[編集] | 発信元名を20件まで登録できます。 送信先に応じて、発信元名を使い分けたいときに登録します。 [登録No.]：登録番号を表示します。 [発信元名]：発信元名を入力します（半角30文字／全角15文字以内）。
[削除] | 登録されている発信元名を削除します。

[IPアドレスファクス動作設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[動作モード] | お使いの環境に合わせて、IPアドレスファクスの動作モードを選びます（初期値：[モード1]）。 [モード1]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。ただし、カラー送信は、弊社専用の方式で行われるため、弊社機種でのみ受信できます。 [モード2]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。カラー送信は、ダイレクトSMTP規格に適合した方式（Profile-Cフォーマット）で行われます。
[カラー原稿の送信] | [動作モード]で[モード2]を選んだ場合に、カラー送信を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可する]）。 ダイレクトSMTP規格のカラー受信ができない機種に送信する場合に[許可しない]を選びます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。