ホーム > プリント > macOS環境で印刷する > プリンタードライバーの設定項目 > [レイアウト / 仕上げ]でできること

## [レイアウト / 仕上げ]でできること

[レイアウト / 仕上げ]では、印刷するときのレイアウトや仕上げに関する設定ができます。原稿の割付けかたや、印刷位置の調整などができます。

設定画面は、[レイアウト]画面と[仕上げ]画面とを切換えることができます。

設定 | 説明
--- | ---
[印刷種類] | 用紙の印刷面を選びます。 [片面]：用紙の片面に印刷します。 [両面]：用紙の両面に印刷します。 [小冊子]：小冊子の形態になるように印刷します。原稿データの順番を並べ換え、見開きで両面印刷します。印刷後、用紙をまとめて2つ折りにすると、本のようなページ順になります。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます。
[拡大連写] | 原稿画像を拡大し、複数の用紙に分割して印刷します。たとえば、[2 e 2]であれば、1ページの原稿を4枚の用紙に分割して印刷します。つなぎ合わせると、ポスターのように大きく仕上ります。 のりしろを作る場合は、[のりしろ線]にチェックをつけます。 1つの印刷ジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる原稿を印刷すると、画像が欠損したり、画像が重なったりする場合があります。
[180度回転] | 原稿を180度回転して印刷するときにチェックをつけます。
[画像シフト] | 用紙に対する画像の印刷位置を微調整（シフト）して印刷するときにチェックをつけます。 [画像シフト]にチェックをつけると、[画像シフト]画面が表示されます。印刷位置を詳細に指定します。 [表面]：表面の上下左右のシフト量を指定します。 [裏面]：両面印刷する場合は、裏面の上下左右のシフト量を指定します。[表面と裏面を同じ値にする]にチェックをつけると、表と裏で同じだけシフトします。
[章分け] | [印刷種類]で[両面]または[小冊子]を選んで印刷する場合に、表面に配置したいページがあるときはチェックをつけます。 チェックしたときに表示される[章分け]画面の[ページ番号]に、表面に配置するページのページ番号を指定します。 複数のページ番号を入力するときは、「2,4,6」のようにカンマで区切るか、「6-10」のようにハイフンでつないで入力します。
[ステープル] | 印刷した用紙をステープルでとじるときにチェックをつけます。あわせて、ステープルのとじ位置を指定します。
[パンチ] | 印刷した用紙にパンチ穴（とじ穴）をあけるときにチェックをつけます。あわせて、パンチ穴の数と位置を指定します。
[辺あわせ] | 両面印刷する場合のとじ位置を、全データが揃ってから補正するか、受信しながら順に補正するかを選びます。 [仕上り優先]：全データ受信後に一括で辺あわせの処理をします。すべてのページを同じ条件で補正します。 [生産性優先]：印刷しながら順番に処理します。

参考

- ステープル、パンチを使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。