ホーム > はじめに > ネットワークに接続する > IPアドレスを設定する

## IPアドレスを設定する

本機をネットワークに接続するために、IPアドレスを設定します。IPアドレスは、IPv4とIPv6に対応していて、同時に使用することもできます。お使いの環境に合わせて設定してください。

[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。

IPv4アドレスを設定する場合は、[IPv4]で次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IP確定方法] | お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。 手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。
[IPアドレス] | 手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。
[サブネットマスク] | 手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。
[デフォルトゲートウェイ] | 手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。

IPv6アドレスを設定する場合は、[IPv6]で次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IPv6] | IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6自動設定] | IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。
[DHCPv6設定] | DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6リンクローカルアドレス] | リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。
[IPv6グローバルアドレス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。
[IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。
[IPv6ゲートウェイアドレス] | 手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。