ホーム > はじめに > 用紙をセットする > 用紙について

## 用紙について

### 使用できる用紙の種類

用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量
--- | --- | ---
薄紙 | 52 g/m2 ～ 59 g/m2 13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb | トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-116：500枚 給紙キャビネット PC-216：1000枚 給紙キャビネット PC-416：2500枚
普通紙 再生紙 片面専用用紙*1 特殊紙*2 レターヘッド紙*3 色紙*4 ユーザー紙1*5 | 60 g/m2 ～ 90 g/m2 15-15/16 lb ～ 23-15/16 lb | 手差しトレイ：150枚 トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-116：500枚 給紙キャビネット PC-216：1000枚 給紙キャビネット PC-416：2500枚
普通紙+ ユーザー紙2*5 | 91 g/m2 ～ 105 g/m2 24-3/16 lb ～ 27-15/16 lb | 手差しトレイ：120枚 トレイ1：400枚 トレイ2：400枚 給紙キャビネット PC-116：400枚 給紙キャビネット PC-216：800枚 給紙キャビネット PC-416：2000枚
厚紙1 ユーザー紙3*5 | 106 g/m2 ～ 120 g/m2 28-3/16 lb ～ 31-15/16 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚
厚紙1+ ユーザー紙4*5 | 121 g/m2 ～ 157 g/m2 32-3/16 lb ～ 41-3/4 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚
厚紙2 ユーザー紙5*5 | 158 g/m2 ～ 209 g/m2 42 lb ～ 55-5/8 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚
厚紙3 ユーザー紙6*5 | 210 g/m2 ～ 256 g/m2 55-7/8 lb ～ 68-1/8 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚
厚紙4 | 257 g/m2 ～ 300 g/m2 68-3/8 lb ～ 79-13/16 lb | 手差しトレイ：20枚
OHPフィルム | － | 手差しトレイ：20枚
はがき （4 e 6、A6カード） | － | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：200枚
封筒 | － | 手差しトレイ：10枚 トレイ1：70枚 ※トレイ1の用紙容量は、温度23℃（73.4 °F）、湿度65%の環境での参考値
ラベル用紙 | － | 手差しトレイ：20枚
インデックス紙 | － | 手差しトレイ：20枚
長尺紙 | 127 g/m2 ～ 210 g/m2 33-13/16 lb ～ 55-7/8 lb | 手差しトレイ：10枚

*1 両面に印刷したくない用紙（すでに1面目に印刷がされている用紙など）。

*2 上質紙などの特別な用紙。

*3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。

*4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。

*5 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。

重要

- OHPフィルムや色紙など、普通紙以外の用紙を専用紙と呼びます。給紙トレイに専用紙をセットした場合、用紙の種類を正しく設定してください。正しく設定しないと、紙づまりや画像不良の原因となります。

参考

- 用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。
- 片面印刷された用紙の裏面に印刷する場合は、手差しトレイに用紙をセットし、用紙の設定で[両面2面目]を選ぶことで、印刷画質の低下を軽減できます。[両面2面目]は、手差しトレイに普通紙、普通紙+、厚紙1、厚紙1+ 、厚紙2、厚紙3、厚紙4をセットしたときに設定できます。
- 薄紙、厚紙3、厚紙4を使う場合は、十分な画像が得られない可能性があります。
- A5（5-1/2 e 8-1/2）以下の薄紙は使用しないでください。
- 厚紙4をトレイにセットする場合、A4、8-1/2 e 11はv方向に、A3、11 e 17はw方向にセットしてください。
- OHPフィルムをトレイにセットする場合は、v方向にセットしてください。
- 長尺紙を使って印刷するには、オプションの長尺用紙セットガイドが必要です。

### 使用できる用紙のサイズ

給紙口 | 通紙可能サイズ
--- | ---
トレイ1 | A3 w ～ A6 w、B4 w ～ B6 w、はがき（100 mm e 148 mm） w、11 e 17 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*1、16K v、8K w、封筒（洋形2号w、洋形3号w、洋形4号w、長形3号w、長形4号w、角形1号w、角形2号w、角形3号w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch） 幅：90 mm ～ 297 mm（3-9/16インチ ～ 11-11/16インチ）、長さ：148 mm ～ 431.8 mm（5-13/16インチ ～ 17インチ）
トレイ2 | SRA3 w、A3 w ～A5 w、B4 w、B5 w/v、12-1/4 e 18 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w 幅：139.7 mm ～ 320 mm（5-1/2インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：182 mm ～ 457.2 mm（7-3/16インチ ～ 18インチ）
手差しトレイ | SRA3 w、A3 w ～ A6 w、B4 w ～ B6 w、はがき（100 mm e 148 mm） w、長尺紙*3、12 e 18 w ～ 5-1/2 e 8-1/2 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w、封筒（洋形2号w、洋形3号w、洋形4号w、長形3号w、長形4号w、角形1号w、角形2号w、角形3号w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch） 幅：90 mm ～ 320 mm（3-9/16インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：139.7 mm ～ 1200 mm（5-1/2インチ ～ 47-1/4インチ）
給紙キャビネット PC-116 | A3 w ～ A5 w、B4 w、B5 w/v、 11 e 17 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w
給紙キャビネット PC-216 | A3 w ～ A5 w、B4 w、B5 w/v、 11 e 17 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w
給紙キャビネット PC-416 | A4 v、8-1/2 e 11 v
自動両面ユニット | SRA3 w、A3 w ～ A6 w、B4 w ～ B6 w、ISO-B5 w/v、はがき（100 mm e 148 mm） w、12-1/4 e 18 w ～ 5-1/2 e 8-1/2 w、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w 幅：100 mm ～ 320 mm（3-15/16インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：148 mm ～ 457.2 mm（5-13/16インチ ～ 18インチ）

*1 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8 e 13 w の4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

*2 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w 、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、8 e 13 wの6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

*3 長尺紙
幅：210 mm ～ 297 mm（8-1/4インチ ～ 11-11/16インチ）
長さ：457.3 mm ～ 1200 mm（18インチ ～ 47-1/4インチ）

### 使用できない用紙

以下のような用紙はセットしないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。

- 1度通紙したOHPフィルム（白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません）

- 熱転写プリンターやインクジェットプリンターで印刷された用紙

- 折り目、反り、しわ、破れのある用紙

- 開封後長期間経過した用紙

- 吸湿した用紙、バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙

- 表面が滑らかすぎる用紙、表面が粗すぎる用紙、表面が一様でない用紙

- カーボン紙、感熱紙、感圧紙、アイロンプリント紙のような表面が加工された用紙

- 箔押し、エンボスなどの加工が施されている用紙

- 形が不規則な用紙（長方形でない用紙）

- のり、ステープル、クリップなどでとじられている用紙

- ラベルが貼られている用紙

- リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙

- フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒

### 用紙の保管のしかた

用紙は、湿気の少ない冷暗所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙づまりの原因になります。

また、用紙は立てて置かずに水平に保管してください。用紙にカールがついて、紙づまりの原因になります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。