ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > 本機を中継機として使う（中継受信）

## 本機を中継機として使う（中継受信）

### 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録してあるグループ宛先に受信したファクスを配信する機能です。

本機は、中継受信機能に対応しています。中継機としてファクスを受信し、あらかじめ設定してある複数の配信先へ自動配信できます。

参照

- 中継機を指定して送信する（[Fコード送信]）

### お使いになるための準備

ファクスの配信先を登録し、中継用のボックス（中継ボックス）を登録します。また、中継配信用の中継パスワードを設定します。

中継ボックスの登録について詳しくは、中継ボックスを登録するをごらんください。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[中継受信機能]
- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[中継印刷]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。