ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > パスワードをつけて送信する（[パスワード送信]）

## パスワードをつけて送信する（[パスワード送信]）

### パスワード送信について

パスワード送信は、パスワードをつけてファクスを送信する機能です。パスワードでファクスの通信相手を制限している（閉域受信機能を設定している）装置に送る場合に使います。

参考

- 送信先が閉域受信（パスワード）機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。
- あらかじめ送信先の閉域受信パスワードの確認が必要です。
- パスワード送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

参照

- パスワードで通信相手を制限する（閉域受信）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
宛先を指定します。
4
[応用設定]-[ファクス設定]-[パスワード送信]をタップし、[ON]をタップします。
5
送信先の閉域受信パスワードを入力し、[OK]をタップします。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。