ホーム > トラブルシューティング > ネットワークファクス／ネットワークスキャンのトラブル > ネットワークファクス／ネットワークスキャンできないときの対処方法

## ネットワークファクス／ネットワークスキャンできないときの対処方法

トラブルの内容 | チェックポイント | 対処方法
--- | --- | ---
送信できない。 | 送信しようとしているE-mail1通あたりの容量が、SMTPサーバーが受信できる最大容量を超えていませんか？ | E-mail1通あたりの容量がSMTPサーバーが受信できる最大容量を超えている場合、エラーとなり送信できません。
送信の手順は正しいですか？ | 送信手順を確認して、もう1度送信してください。
ネットワークの設定や接続は正しいですか？ | ネットワークの設定や接続を確認してください。 ネットワークの設定については、ネットワークに接続するをごらんください。
本機のE-mailアドレスは設定されていますか？ | 本機のE-mailアドレスを確認し、設定してください。 E-mailアドレスの設定については、本機の情報を登録するをごらんください。
ケーブル類が正しく接続されていますか？ | ネットワークケーブル、モジュラーケーブルなどが正しく接続されているか確認してください。
入力した相手のファクス番号やアドレスが間違っていませんか？ 短縮宛先やプログラム宛先は正しく登録されていますか？ | 短縮宛先やプログラム宛先を使用している場合、登録しているファクス番号が間違っていることがあります。 短縮宛先リストを印刷するなどして、正しく登録されているか確認してください。宛先リストを印刷する方法については、宛先情報の一覧を印刷するをごらんください。
受信側にトラブルはありませんか？ | 相手機の電源がOFFになっている、用紙がないなどのトラブルはありませんか？ 受信側に電話をかけるなどして確認してください。
受信できない。 | 電源は入っていますか？ | 本機の主電源スイッチを確認してください。 ハブを使用している場合は、ハブの電源も確認してください。
ErPオートパワーOFF状態になっていませんか？ | ErPオートパワーOFF状態になっていると、ジョブの受信ができません。電源キーを押してErPオートパワーOFF状態を解除してください。 ErPオートパワーOFFについては、電源キーで節電状態に切換えるをごらんください。
ケーブル類が正しく接続されていますか？ | ネットワークケーブル、モジュラーケーブルなどが正しく接続されているか確認してください。
メモリー不足、ストレージの容量不足ではありませんか？ | メモリー残量、ストレージの残量を確認してください。残量が不足しているときは、受信できない、または受信しても印刷できなくなります。
スキャンしたデータを指定したコンピューターに送信（SMB送信）できない。 | フォルダーの指定が間違っていませんか？ | 送信先のフォルダーを「/（スラッシュ）」で区切ると、フォルダーを指定できません。送信先のフォルダーは「￥」で区切ってください。
名前が半角13文字以上のフォルダーを指定していませんか？ | macOSのフォルダーにスキャンしたデータを送信する場合、名前が半角12文字以内のフォルダーを指定してください。
スキャンしたデータを指定したコンピューターに送信（SMB送信）するとき、動作が遅い。 | [LLMNR設定]が有効になっていませんか？ | [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]で、[LLMNR設定]を無効にしてください。
プリントされない。 | 強制メモリー受信が設定されていませんか？ | 強制メモリー受信が設定されている場合は、[強制メモリー受信]ボックスからファクスを印刷してください。 ベーシックスタイルをお使いの場合、詳しくはボックス内のファクスを印刷するをごらんください。 クラシックスタイルをお使いの場合、詳しくはボックス内のファクスを印刷するをごらんください。
用紙はセットされていますか？ | 画面に用紙補給アイコンが点灯している場合は、用紙がなくなり、メモリーに受信した原稿データが蓄積されています。用紙を補給してください。
用紙がつまっていませんか？ | 紙づまりが発生している場合、受信した原稿データはメモリーに蓄積されたままとなります。つまっている用紙を取除いてください。 紙づまりの対処については、紙づまりが発生したときをごらんください。
トナーがなくなっていませんか？ | トナーがなくなると受信できません。トナーカートリッジを交換してください。 トナーカートリッジの交換については、トナーカートリッジの交換をごらんください。
IPアドレスファクス受信時、[記録用紙優先選択]を[サイズ固定]に設定し、[記録用紙サイズ]で用紙サイズを指定しても、指定サイズで印刷されない。 | 送信側でIPアドレスファクスの宛先を指定するとき、[相手先機種]を[カラー機]に設定していませんか？ | 送信側でIPアドレスファクスの宛先を指定するとき、受信側の装置がカラー機またはモノクロ機に関わらず、[相手先機種]を[モノクロ機]に設定して送信するよう依頼してください。
IPアドレスファクス受信時、[ページ分割記録]をオンにしてもページ分割されず、最初の1ページのみ印刷される。 | 送信側でIPアドレスファクスの宛先を指定するとき、[相手先機種]を[カラー機]に設定していませんか？ | 送信側でIPアドレスファクスの宛先を指定するとき、受信側の装置がカラー機またはモノクロ機に関わらず、[相手先機種]を[モノクロ機]に設定して送信するよう依頼してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。