ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに用紙について

# 用紙について

- 使用できる用紙の種類
- 使用できる用紙のサイズ
- 使用できない用紙
- 用紙の保管のしかた

## 使用できる用紙の種類

用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量
--- | --- | ---
薄紙 | 52 g/m2 ～ 59 g/m2 | トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-116：500枚 給紙キャビネット PC-216：1000枚 給紙キャビネット PC-416：2500枚 給紙キャビネット PC-417：2500枚 大容量給紙ユニット LU-302：3000枚
普通紙 再生紙 片面専用用紙*1 特殊紙*2 レターヘッド紙*3 色紙*4 ユーザー紙1*5 | 60 g/m2～ 90 g/m2 | 手差しトレイ：150枚 トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-116：500枚 給紙キャビネット PC-216：1000枚 給紙キャビネット PC-416：2500枚 給紙キャビネット PC-417：2500枚 大容量給紙ユニット LU-302：3000枚
普通紙+ ユーザー紙2*5 | 91 g/m2～ 105 g/m2 | 手差しトレイ：120枚 トレイ1：400枚 トレイ2：400枚 給紙キャビネット PC-116：400枚 給紙キャビネット PC-216：800枚 給紙キャビネット PC-416：2000枚 給紙キャビネット PC-417：2000枚 大容量給紙ユニット LU-302：2500枚
厚紙1 ユーザー紙3*5 | 106 g/m2～ 120 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：2500枚
厚紙1+ ユーザー紙4*5 | 121 g/m2～157 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：1750枚
厚紙2 ユーザー紙5*5 | 158 g/m2～209 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：1550枚
厚紙3 ユーザー紙6*5 | 210 g/m2～256 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：1300枚
厚紙4 | 257 g/m2～300 g/m2 | 手差しトレイ：20枚
OHPフィルム | － | 手差しトレイ：20枚
はがき | － | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：200枚
封筒 | － | 手差しトレイ：10枚 トレイ1：70枚 ※トレイ1の用紙容量は、温度23℃、湿度65%の環境での参考値
ラベル用紙 | － | 手差しトレイ：20枚
インデックス紙 | － | 手差しトレイ：20枚
長尺紙 | 127 g/m2～210 g/m2 | 手差しトレイ：10枚

*1 両面に印刷したくない用紙（すでに1面目に印刷がされている用紙など）。

*2 上質紙などの特別な用紙。

*3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。

*4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。

*5 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。

#####

- OHPフィルムや色紙など、普通紙以外の用紙を専用紙と呼びます。給紙トレイに専用紙をセットした場合、用紙の種類を正しく設定してください。正しく設定しないと、紙づまりや画像不良の原因となります。

#####

- 用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。

- 片面印刷された用紙の裏面に印刷する場合は、手差しトレイに用紙をセットし、用紙の設定で[両面2面目]を選ぶことで、印刷画質の低下を軽減できます。[両面2面目]は、手差しトレイに普通紙、普通紙+、厚紙1、厚紙1+ 、厚紙2、厚紙3、厚紙4をセットしたときに設定できます。

- 薄紙、厚紙3、厚紙4を使う場合は、十分な画像が得られない可能性があります。

- A5以下の薄紙は使用しないでください。

- 厚紙4をトレイにセットする場合、A4、8-1/2 11は方向に、A3、11 17は方向にセットしてください。

- OHPフィルムをトレイにセットする場合は、方向にセットしてください。

- OHPフィルムは、ブラック印刷だけ対応しています。

- 長尺紙を使って印刷するには、オプションの長尺用紙セットガイドが必要です。

## 使用できる用紙のサイズ

給紙口 | 通紙可能サイズ
--- | ---
トレイ1 | A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき（100 mm 148 mm） 、11 17 ～ 8-1/2 11 /、 8 13 *1、16K 、8K 、封筒（洋形2号（162 mm 114 mm）、洋形3号（148 mm 98 mm）、洋形4号（235 mm 105 mm）、長形3号（120 mm 235 mm）、長形4号（90 mm 205mm）、角形1号（270 mm 382 mm）、角形2号（240 mm 332 mm）、角形3号（216 mm 277 mm）） 幅：90 mm ～ 297 mm、長さ：148 mm ～ 431.8 mm
トレイ2 | SRA3 、A3 ～A5 、B4 、B5 /、12-1/4 18 ～ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K 幅：139.7 mm ～ 320 mm、長さ：182 mm ～ 457.2 mm
手差しトレイ | SRA3 、A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき（100 mm 148 mm） 、長尺紙*3、12 18 ～ 5-1/2 8-1/2 /、 8 13 *2、16K /、8K 、封筒（洋形2号（162 mm 114 mm）、洋形3号（148 mm 98 mm）、洋形4号（235 mm 105 mm）、長形3号（120 mm 235 mm）、長形4号（90 mm 205mm）、角形1号（270 mm 382 mm）、角形2号（240 mm 332 mm）、角形3号（216 mm 277 mm）） 幅：90 mm ～ 320 mm、長さ：139.7 mm ～ 1200 mm
給紙キャビネット PC-116 | A3 ～ A5 、B4 、B5 /、 11 17 ～ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K
給紙キャビネット PC-216 | A3 ～ A5 、B4 、B5 /、 11 17 ～ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K
給紙キャビネット PC-416 | A4 、8-1/2 11
給紙キャビネット PC-417 | A4 、A5 、B5 、8-1/2 11 、5-1/2 8-1/2 、16K
大容量給紙ユニット LU-302 | A4 、8-1/2 11
自動両面ユニット | SRA3 、A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、ISO-B5 /、はがき（100 mm 148 mm） 、12-1/4 18 ～ 5-1/2 8-1/2 、4 6 、8 13 *2、16K /、8K 幅：100 mm ～ 320 mm、長さ：148 mm ～ 457.2 mm

*1 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8 13 の4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

*2 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、220 mm 330 mm 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8-1/8 13-1/4 、8 13 の6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

*3 長尺紙
幅：90 mm ～ 297 mm
長さ：457.3 mm ～ 1200 mm

## 使用できない用紙

以下のような用紙はセットしないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。

- 1度通紙したOHPフィルム（白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません）

- 熱転写プリンターやインクジェットプリンターで印刷された用紙

- 折り目、反り、しわ、破れのある用紙

- 開封後長期間経過した用紙

- 吸湿した用紙、バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙

- 表面が滑らかすぎる用紙、表面が粗すぎる用紙、表面が一様でない用紙

- カーボン紙、感熱紙、感圧紙、アイロンプリント紙のような表面が加工された用紙

- 箔押し、エンボスなどの加工が施されている用紙

- 形が不規則な用紙（長方形でない用紙）

- のり、ステープル、クリップなどでとじられている用紙

- ラベルが貼られている用紙

- リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙

- フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒

## 用紙の保管のしかた

用紙は、湿気の少ない冷暗所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙づまりの原因になります。

また、用紙は立てて置かずに水平に保管してください。用紙にカールがついて、紙づまりの原因になります。