ユーザーズガイド

検索

ホームはじめにトレイ1～トレイ4にセットする

# トレイ1～トレイ4にセットする

- トレイ1～トレイ4へのセットのしかた
- はがきをセットする
- 封筒をセットする

## トレイ1～トレイ4へのセットのしかた

トレイ1～トレイ4の用紙のセット方法は、同じ手順です。ここでは、トレイ1にセットする手順を説明します。トレイ3、トレイ4はオプションです。

1. トレイ1を引出します。

   #####

   - フィルムには手を触れないように注意してください。

2. セットする用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   - トレイ1では、必要に応じてアタッチメントをガイド板に装着し、ガイド板をスライドします。

3. 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

   - レターヘッド紙（あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙）に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。

   - 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 用紙はマークを超えないようにセットしてください。

   - 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

4. トレイ1を閉じます。

   用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更を行った場合は、本機で設定を変更するため、手順5へ進みます。
   用紙の補給など、用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

5. 必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

   - 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。詳しくは、[紙種自動検出設定]（こちら）、[封筒自動検出設定]（こちら）をごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。

## はがきをセットする

トレイ1には、はがきを200枚までセットできます。ここでは、100 mm 148 mmのはがきをセットする場合について説明します。

1. トレイ1を引出します。

2. アタッチメントをガイド板に装着します。

3. 印刷したい面を上向きにし、はがきを図のように方向にセットします。

   #####

   - トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

4. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

5. トレイ1を閉じます。

6. [用紙サイズ候補]から[はがき]を選びます。

## 封筒をセットする

トレイ1には、封筒を70枚までセットできます。

長形封筒のイメージ

洋形封筒のイメージ

1. トレイ1を引出します。

2. 長さが182 mm以下の封筒をセットする場合は、アタッチメントをガイド板に装着します。

3. 封印部を下側にし、封筒を図のようにセットします。

   - 封印部側には印刷できません。

   #####

   - トレイ1に封筒をセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

   - フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

4. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

5. トレイ1を閉じます。

6. 必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

   - 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。詳しくは、[紙種自動検出設定]（こちら）、[封筒自動検出設定]（こちら）をごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 封筒のフラップ（ふた）を開いてセットした場合でも、該当する定型サイズの封筒を選択してください。フラップ（ふた）を開いた状態のサイズを測定し、不定型サイズでの設定を行う必要はありません。