ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンスサドルステープルカートリッジの交換

# サドルステープルカートリッジの交換

- フィニッシャー FS-539 SDの場合
- フィニッシャー FS-536 SDの場合

## フィニッシャー FS-539 SDの場合

1. フィニッシャーの前ドアを開きます。

2. 中とじ機を引出します。

3. サドルステープルカートリッジの青いつまみを手前に倒します。

4. サドルステープルカートリッジを取出します。

5. サドルステープルカートリッジのカバーを開きます。

6. サドルステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。

7. 新しい針ケースをサドルステープルカートリッジに取付けます。

8. サドルステープルカートリッジのカバーを閉じます。

9. サドルステープルカートリッジを取付けます。

10. サドルステープルカートリッジの青いつまみを奥に押します。

    - サドルステープルカートリッジと中とじ機のマークがあっていることを確認します。

11. 中とじ機を押込みます。

12. フィニッシャーの前ドアを閉じます。

#####

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- 中とじ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。

- サドルステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にサドルステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## フィニッシャー FS-536 SDの場合

1. フィニッシャーの前ドアを開きます。

2. 中とじ機を引出します。

3. サドルステープルカートリッジの青いつまみを手前に倒します。

4. サドルステープルカートリッジを取出します。

5. サドルステープルカートリッジのカバーを開きます。

6. サドルステープルカートリッジから空の針ケースを取外します。

7. 新しい針ケースをサドルステープルカートリッジに取付けます。

8. サドルステープルカートリッジのカバーを閉じます。

9. サドルステープルカートリッジを取付けます。

10. サドルステープルカートリッジの青いつまみを奥に押します。

    - サドルステープルカートリッジと中とじ機のマークがあっていることを確認します。

11. 中とじ機を押込みます。

12. フィニッシャーの前ドアを閉じます。

#####

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- 中とじ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。

- サドルステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にサドルステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。