ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツールファクス機能の有効／無効を設定する

# ファクス機能の有効／無効を設定する

ファクスの誤送信を防ぐための宛先2度入力機能や、Fコード送信、中継受信などの送受信機能の有効／無効を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Fコード送信機能] | Fコード送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 Fコード送信は、SUBアドレスや送信ID（通信パスワード）で送信先の特定のボックスを指定して送信する機能です。送信先の機器もFコード通信に対応している必要があります。送信ID（通信パスワード）は指定しなくても通信できます。親展通信、中継配信、PC-FAX受信をするときに使います。
[中継受信機能] | 中継受信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 本機を中継機として使うと、送信元からファクスを受信し、あらかじめ登録した複数の配信先へ自動配信できます。
[中継印刷] | 本機をファクスの中継機として使う場合に、受信したファクスを配信すると同時に本機でも印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[宛先確認表示機能] | 宛先確認表示機能を使うための設定をします。ファクスを送信する前に、指定した宛先の一覧を表示します。 [宛先確認表示機能]：宛先確認表示機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [送信承認パスワード]：指定した宛先の一覧を表示したあと、送信承認パスワードの入力を要求する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [パスワード]：送信承認パスワードを入力します（半角64文字以内）。
[ナンバーディスプレイ機能] | ナンバーディスプレイ機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ナンバーディスプレイ機能は、電話をかけてきた相手の番号を本機の画面に表示する機能です。ナンバーディスプレイ機能を使うには、電話会社と別途契約が必要です。
[宛先2度入力機能(送信)] | ファクス番号を直接入力して送信するときに、ファクス番号を2度入力させる場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[宛先2度入力機能(登録)] | 宛先や転送先の登録時など、ファクス番号を登録するときに、ファクス番号を2度入力させる場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[PINコード表示マスク機能] | ファクス番号に個人ID（PINコード）を付加してファクス送信を行う場合に、PINコード部分をファクスレポートやジョブ履歴に表示しないようにするための設定をします。PINコード部分をマスクする場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [セパレーター選択]：PINコード部分を識別するためのセパレーターを選びます。宛先を指定するときは、PINコード部分をここで指定したセパレーターで挟んで入力します（初期値：[-]）。 [PINコード表示マスク機能]をオンにすると、以下の機能が使用できません。 [ファクス設定]-[機能設定]-[再送信設定] [ファクス設定]-[発信元/受信情報]-[相手先印字]
[他機能使用後に設定値をリセットする] | ファクス/スキャンモードまたはファクスモードから別画面に切換えたときに、宛先を含む設定値をクリアする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[外線発信に外線キーの使用を必須とする] | PBX環境で使う場合に、宛先のファクス番号を直接入力して指定するとき、[外線]キーを使わずに外線番号を入力することを禁止する場合は、オンにします（初期値：オン）。 オンにすると、直接入力した番号が、[PBX接続設定]の外線番号と一致した場合、それに続く番号の入力を禁止します。 この設定は、[PBX接続設定]（こちら）がオンに設定されている場合に表示されます。
[外部TEL使用中のファクス使用を禁止する] | TELポートに接続されている電話機が使用中のときにファクスの使用を禁止する場合は、オンにします（初期値：オン）。