ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプションの仕様

# オプションの仕様

- FAXキット FK-514
- FAXキット FK-515
- 自動両面原稿送り装置 DF-632
- 自動両面原稿送り装置 DF-714
- 給紙キャビネット PC-116
- 給紙キャビネット PC-216
- 給紙キャビネット PC-416
- 給紙キャビネット PC-417
- 大容量給紙ユニット LU-302
- フィニッシャー FS-539
- フィニッシャー FS-539 SD
- パンチキット PK-524
- フィニッシャー FS-536
- フィニッシャー FS-536 SD
- パンチキット PK-520
- フィニッシャー FS-533
- パンチキット PK-519
- セパレーター JS-506
- 認証装置 AU-102
- 認証装置 AU-201S
- 認証装置 AU-206

## FAXキット FK-514

項目 | 仕様
--- | ---
伝送規格 | スーパーG3
適応回線 | 加入電話回線（ファクス通信網を含む） PBX回線
通信解像度 | 超高精細： 600 dpi 600 dpi 高精細： 16 dot/mm 15.4 line/mm、400 dpi 400 dpi 精細： 8 dot/mm 7.7 line/mm、200 dpi 200 dpi 普通： 8 dot/mm 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ 21600/24000/26400/28800/31200/33600 bps
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ | 原稿ガラス： 297 431.8 mm（A3サイズ） ADF： 297 mm 1000 mm（普通／精細／高精細） 297 mm 432 mm（超高精細／手動送信）
記録紙サイズ | 297 420 mm（A3サイズ） 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質（8 dot/mm 3.85 line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上）、JBIG符号により送信した場合の時間です。
短縮ダイヤル | 2000件
プログラムダイヤル | 400件
グループ登録 | 100件
順次同報通信 | 最大600件

## FAXキット FK-515

項目 | 仕様
--- | ---
伝送規格 | スーパーG3
適用回線 | 加入電話回線（ファクス通信網を含む） PBX回線
通信解像度 | 超高精細： 600 dpi 600 dpi 高精細： 16 dot/mm 15.4 line/mm、400 dpi 400 dpi 精細： 8 dot/mm 7.7 line/mm、200 dpi 200 dpi 普通： 8 dot/mm 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ 21600/24000/26400/28800/31200/33600 bps
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ | 原稿ガラス： 297 431.8 mm（A3サイズ） ADF： 297 mm 1000 mm（普通／精細／高精細） 297 mm 432 mm（超高精細／手動送信）
記録紙サイズ | 297 420 mm（A3サイズ） 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質（8 dot/mm 3.85 line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上）、JBIG符号により送信した場合の時間です。
短縮ダイヤル | 2000件
プログラムダイヤル | 400件
グループ登録 | 100件
順次同報通信 | 最大600件

## 自動両面原稿送り装置 DF-632

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2（A6、B6 、はがき：80 g/m2 ～ 128 g/m2） 両面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2（A6、B6 、はがき：80 g/m2 ～ 128 g/m2） 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3（FAXモード時：最大1000 mm）
原稿積載量 | 100枚（80 g/m2） 同系列、異系列混載原稿対応
原稿読取り速度 | コピー時（モノクロ、A4 、解像度600 dpi） 片面：55枚／分 両面：26面／分 スキャン時（モノクロ/カラー、A4 、解像度300 dpi） 片面：80 枚／分 両面：37 面／分
電源 | 本体より供給
大きさ（幅奥行高さ） | 611 mm 504 mm 127 mm
質量 | 約9 kg

## 自動両面原稿送り装置 DF-714

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2（A6、B6 、はがき：80 g/m2 ～ 128 g/m2） 両面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2（A6、B6 、はがき：80 g/m2 ～ 128 g/m2） 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3（FAXモード時：最大1000 mm）
原稿積載量 | 100枚（80 g/m2） 同系列、異系列混載原稿対応
原稿読取り速度 | コピー時（モノクロ/カラー、A4 、解像度600 dpi） 片面：55枚／分 両面：110面／分 スキャン時（モノクロ/カラー、A4 、解像度200 dpi） 片面：100 枚／分 両面：200 面／分
電源 | 本体より供給
大きさ（幅奥行高さ） | 612 mm 504 mm 136 mm
質量 | 約12 kg

## 給紙キャビネット PC-116

項目 | 仕様
--- | ---
ユニット構成 | 給紙トレイ1段
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2）
用紙サイズ | A3 ～ A5
給紙容量 | 薄紙、普通紙：500枚（80 g/m2）、570枚（Jペーパー） 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 615 mm 653 mm 246 mm
質量 | 約22 kg

## 給紙キャビネット PC-216

項目 | 仕様
--- | ---
ユニット構成 | 給紙トレイ2段
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2）
用紙サイズ | A3 ～ A5
給紙容量 | 上段（トレイ3） 薄紙、普通紙：500枚（80 g/m2）、570枚（Jペーパー） 厚紙：150枚 下段（トレイ4） 薄紙、普通紙：500枚（80 g/m2）、570枚（Jペーパー） 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 615 mm 653 mm 246 mm
質量 | 約24 kg

## 給紙キャビネット PC-416

項目 | 仕様
--- | ---
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2）
用紙サイズ | A4
給紙容量 | 薄紙、普通紙：2500枚（80 g/m2）、2750枚（Jペーパー） 厚紙：1000枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 653 mm 246 mm
質量 | 約23 kg

## 給紙キャビネット PC-417

項目 | 仕様
--- | ---
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2）
用紙サイズ | A4 、A5 、B5
給紙容量 | 左トレイ（トレイ3） 薄紙、普通紙：1500枚（80 g/m2）、1650枚（Jペーパー） 厚紙1：1150枚、厚紙1+：800枚、厚紙2：700枚、厚紙3：600枚 右トレイ（トレイ4） 薄紙、普通紙：1000枚（80 g/m2）、1100枚（Jペーパー） 厚紙1：400枚、厚紙1+：280枚、厚紙2：250枚、厚紙3：200枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 615 mm 653 mm 246 mm
質量 | 約27 kg

## 大容量給紙ユニット LU-302

項目 | 仕様
--- | ---
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 256 g/m2）
用紙サイズ | A4
給紙容量 | 薄紙、普通紙：3000枚（80 g/m2）、3500枚（Jペーパー） 厚紙 106 g/m2 ～ 120 g/m2：2500枚 121 g/m2 ～ 157 g/m2：1750枚 158 g/m2 ～ 209 g/m2：1550枚 210 g/m2 ～ 256 g/m2：1300枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22  W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 367 mm 528 mm 405 mm
質量 | 約18  kg

## フィニッシャー FS-539

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ （第1トレイ） | SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）、はがき、長尺紙
用紙サイズ （第2トレイ） | グループ／ソート | SRA3、A3～A5、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
仕分けグループ／仕分けソート | SRA3、A3 ～ B5、A5 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
ステープル | A3～B5、A5
トレイ容量 （第1トレイ） | 薄紙、普通紙：200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙：20枚 長尺紙：枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。
トレイ容量 （第2トレイ） | ソート／グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+ A4、B5：3000枚 B4以上：1500枚 A5以下：500枚 厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
仕分けソート／仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+ A4、B5：3000枚 B4以上：1500枚 A5：500枚 厚紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
ステープル | 薄紙 2枚 ～ 9枚：100部 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 普通紙、普通紙+ 2枚 ～ 9枚：200部（A4 、B5 ）*、100部（A4 以下、B4以上） 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 厚紙 2枚 ～ 5枚：100部 6枚 ～：総枚数500枚 ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm ※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°（A3、B4、A4 、B5 ） コーナー奥/前 平行（A3、A4 ）* コーナー奥/前 平行（A4 、B5 、A5 ） サイド2点 平行（A3～B5、A5 ） * 選択時のみ可能。
ステープル枚数 | 薄紙／普通紙（52 g/m2 ～ 90 g/m2） | 最大50枚
普通紙+／厚紙（91 g/m2 ～ 120 g/m2） | 最大30枚
厚紙（121 g/m2 ～ 209 g/m2） | 最大15枚
マニュアルステープルモード | ステープル枚数：最大50枚（90 g/m2） とじ位置：コーナー 45° 用紙検知：あり 用紙挿入部高さ：5.5 mm（用紙突当て部）
装着可能オプション | パンチキット PK-524
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 55 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 528 mm 681 mm 1023 mm トレイ引出し時：658 mm 681 mm 1065 mm
質量 | 約31 kg

## フィニッシャー FS-539 SD

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ （第1トレイ） | SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）、はがき、長尺紙
用紙サイズ （第2トレイ） | グループ／ソート | SRA3、A3～A5、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
仕分けグループ／仕分けソート | SRA3、A3 ～ B5、A5 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
ステープル | A3～B5、A5
トレイ容量 （第1トレイ） | 薄紙、普通紙：200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙：20枚 長尺紙：枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。
トレイ容量 （第2トレイ） | ソート／グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+ A4、B5：2000枚 B4以上：1500枚 A5以下：500枚 厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：250 mm B4以上：187.5 mm
仕分けソート／仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+ A4、B5：2000枚 B4以上：1500枚 A5：500枚 厚紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：250 mm B4以上：187.5 mm
ステープル | 薄紙 2枚 ～ 9枚：100部 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 普通紙、普通紙+ 2枚 ～ 9枚：200部（A4 、B5 ）*、100部（A4 以下、B4以上） 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 厚紙 2枚 ～ 5枚：100部 6枚 ～：総枚数500枚 ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：250 mm B4以上：187.5 mm ※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°（A3、B4、A4 、B5 ） コーナー奥/前 平行（A3、A4 ）* コーナー奥/前 平行（A4 、B5 、A5 ） サイド2点 平行（A3～B5、A5 ） * 選択時のみ可能。
ステープル枚数 | 薄紙／普通紙（52 g/m2 ～ 90 g/m2） | 最大50枚
普通紙+／厚紙（91 g/m2 ～ 120 g/m2） | 最大30枚
厚紙（121 g/m2 ～ 209 g/m2） | 最大15枚
マニュアルステープルモード | ステープル枚数：最大50枚（90 g/m2） とじ位置：コーナー 45° 用紙検知：あり 用紙挿入部高さ：5.5 mm（用紙突当て部）
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り
中とじ用紙サイズ | 中とじ／中折り：SRA3、A3、B4、A4 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm） 三つ折り：A4
中とじ用紙種類 | 中とじ | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2）、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 209 g/m2）、厚紙（210 g/m2 ～ 300 g/m2）* * 表紙だけ使用可能です。
中折り | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2）、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 209 g/m2）、厚紙（210 g/m2 ～ 300 g/m2）* * 1枚だけ使用可能です。
三つ折り | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2）、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 120 g/m2）
中とじ最大積載枚数 | 中とじ／中折り | 1枚 ～ 3枚：20部 4枚 ～ 10枚：10部 11枚 ～ 20枚：5部
三つ折り | 1枚：30部 2枚 ～ 3枚：10部
中とじ枚数 | 薄紙／普通紙（52 g/m2 ～ 90 g/m2） | 最大20枚 とじ枚数例：表紙（52 g/m2 ～ 209 g/m2）1枚 + 薄紙、普通紙（52 g/m2 ～ 90 g/m2）19枚
普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2） | 最大10枚 とじ枚数例：表紙（91 g/m2 ～ 209 g/m2）1枚 + 普通紙（91 g/m2 ～ 105 g/m2）9枚
厚紙（106 g/m2 ～ 157 g/m2） | 最大7枚 とじ枚数例：表紙（106 g/m2 ～ 209 g/m2）1枚 + 厚紙（106 g/m2 ～ 157 g/m2）6枚
厚紙（158 g/m2 ～ 209 g/m2） | 最大5枚 とじ枚数例：表紙（158 g/m2 ～ 209 g/m2）1枚 + 厚紙（158 g/m2 ～ 209 g/m2）4枚
折り枚数 | 中折り | 52 g/m2 ～ 209 g/m2：1枚 ～ 5枚 210 g/m2 ～ 300 g/m2：1枚
三つ折り | 通常モード：1枚 ～ 3枚 厚紙モード：1枚
装着可能オプション | パンチキット PK-524
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 55 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 543 mm 681 mm 1023 mm トレイ引出し時：658 mm 681 mm 1065 mm
質量 | 約53 kg

## パンチキット PK-524

項目 | 仕様
--- | ---
適用 | フィニッシャー FS-539、フィニッシャー FS-539 SD
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～A5
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 90 g/m2）、普通紙+（91 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2）
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ（幅奥行高さ） | 64.6 mm 519.75 mm 164.5 mm
質量 | 約1.8 kg

## フィニッシャー FS-536

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ （第1トレイ） | SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）、はがき、長尺紙
用紙サイズ （第2トレイ） | グループ／ソート | SRA3、A3～A5、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
仕分けグループ／仕分けソート | SRA3、A3 ～ B5、A5 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
ステープル | A3～B5、A5
トレイ容量 （第1トレイ） | 薄紙、普通紙：200枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙：20枚 長尺紙：枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。
トレイ容量 （第2トレイ） | ソート／グループ | 薄紙、普通紙 A4、B5：3000枚 B4以上：1500枚 A5以下：500枚 厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
仕分けソート／仕分けグループ | 薄紙、普通紙 A4、B5：3000枚 B4以上：1500枚 A5：500枚 厚紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
ステープル | 薄紙 2枚 ～ 9枚：100部 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 普通紙 2枚 ～ 9枚：200部（A4 、B5 ）*、100部（A4 以下、B4以上） 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 厚紙：20部 ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm ※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙は100部となります。
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°（A3、B4、A4 、B5 ） コーナー奥 平行（A3、A4 ）* コーナー奥/前 平行（A4 、B5 、A5 ） サイド2点 平行（A3～B5、A5 ） * 選択時のみ可能。
ステープル枚数 | 薄紙／普通紙（52 g/m2 ～ 105 g/m2） | 最大50枚
厚紙（106 g/m2 ～ 120 g/m2） | 最大30枚
厚紙（121 g/m2 ～ 209 g/m2） | 最大15枚
装着可能オプション | パンチキット PK-520
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 105 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 528 mm 635 mm 1023 mm トレイ引出し時：658 mm 635 mm 1065 mm
質量 | 約36 kg

## フィニッシャー FS-536 SD

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ （第1トレイ） | SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）、はがき、長尺紙
用紙サイズ （第2トレイ） | グループ／ソート | SRA3、A3～A5、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
仕分けグループ／仕分けソート | SRA3、A3 ～ B5、A5 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）
ステープル | A3～B5、A5
トレイ容量 （第1トレイ） | 薄紙、普通紙：200枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙：20枚 長尺紙：枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。
トレイ容量 （第2トレイ） | ソート／グループ | 薄紙、普通紙 A4、B5：2000枚 B4以上：1500枚 A5以下：500枚 厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
仕分けソート／仕分けグループ | 薄紙、普通紙 A4、B5：2000枚 B4以上：1500枚 A5：500枚 厚紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
ステープル | 薄紙 2枚 ～ 9枚：100部 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 普通紙 2枚 ～ 9枚：200部（A4 、B5 ）*、100部（A4 以下、B4以上） 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚 ～ 50枚：20部 厚紙：20部 ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm ※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙は100部となります。
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°（A3、B4、A4 、B5 ） コーナー奥 平行（A3、A4 ）* コーナー奥/前 平行（A4 、B5 、A5 ） サイド2点 平行（A3～B5、A5 ） * 選択時のみ可能。
ステープル枚数 | 薄紙／普通紙（52 g/m2 ～ 105 g/m2） | 最大50枚
厚紙（106 g/m2 ～ 120 g/m2） | 最大30枚
厚紙（121 g/m2 ～ 209 g/m2） | 最大15枚
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り
中とじ用紙サイズ | 中とじ／中折り：SRA3、A3、B4、A4 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm） 三つ折り：A4
中とじ用紙種類 | 中とじ | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 120 g/m2）、厚紙（121 g/m2 ～ 209 g/m2）* * 表紙だけ使用可能です。
中折り | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 209 g/m2）* * 1枚だけ使用可能です。
三つ折り | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 120 g/m2）
中とじ最大積載枚数 | 中とじ／中折り | 1枚 ～ 3枚：20部 4枚 ～ 10枚：10部 11枚 ～ 20枚：5部
三つ折り | 1枚：30部 2枚 ～ 3枚：10部
中とじ枚数 | 薄紙／普通紙（52 g/m2 ～ 90 g/m2） | 最大20枚 とじ枚数例：表紙（52 g/m2 ～ 209 g/m2）1枚+薄紙、普通紙（52 g/m2 ～ 90 g/m2）19枚
普通紙（91 g/m2 ～ 105 g/m2） | 最大10枚 とじ枚数例：表紙（91 g/m2 ～ 209 g/m2）1枚+普通紙（91 g/m2 ～ 105 g/m2）9枚
厚紙（106 g/m2 ～ 120 g/m2） | 最大7枚 とじ枚数例：表紙（106 g/m2 ～ 209 g/m2）1枚+厚紙（106 g/m2 ～ 120 g/m2）6枚
折り枚数 | 中折り | 通常モード：5枚 厚紙モード：1枚
三つ折り | 通常モード：1枚 ～ 3枚 厚紙モード：1枚
装着可能オプション | パンチキット PK-520
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 105 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 528 mm 635 mm 1023 mm トレイ引出し時：658 mm 635 mm 1065 mm
質量 | 約60 kg

## パンチキット PK-520

項目 | 仕様
--- | ---
適用 | フィニッシャー FS-536、フィニッシャー FS-536 SD
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～B5
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2）
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ（幅奥行高さ） | 61 mm 492 mm 142 mm
質量 | 約1.8 kg

## フィニッシャー FS-533

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ | グループ／ソート | SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）、はがき、長尺紙
仕分けグループ／仕分けソート | A3～B5
ステープル | A3～B5
用紙種類 | グループ／ソート | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2）、OHP フィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙
仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2）
ステープル | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 209 g/m2）
トレイ容量（第1トレイ） | グループ／ソート、仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙、普通紙 A4、B5：500枚 B4以上：250枚 厚紙：10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：73 mm B4以上：36 mm
ステープル | 薄紙、普通紙 A4、B5：50部 B4以上：30部 厚紙：枚数規定無し ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：73 mm B4以上：36 mm
ステープル枚数 | A4以下：50枚 B4以上：30枚 とじ枚数例：厚紙（209 g/m2）2枚+普通紙（90 g/m2）48枚
装着可能オプション | パンチキット PK-519
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 40 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 472.5 mm 583.5 mm 194.7 mm
質量 | 約12 kg

## パンチキット PK-519

項目 | 仕様
--- | ---
適用 | フィニッシャー FS-533
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～B5
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 157 g/m2）
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ（幅奥行高さ） | 110.2 mm 483.5 mm 203.2 mm
質量 | 約3.2 kg

## セパレーター JS-506

項目 | 仕様
--- | ---
用紙サイズ | 第1トレイ | SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）、はがき
第2トレイ | グループ／ソート：SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm）、はがき、長尺紙 仕分けグループ／仕分けソート：A3 ～ B5
用紙種類 | 薄紙（52 g/m2 ～ 59 g/m2）、普通紙（60 g/m2 ～ 105 g/m2）、厚紙（106 g/m2 ～ 300 g/m2）、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙* *第2トレイに排紙
用紙積載量 （第1トレイ） | 普通紙：100枚 薄紙：50枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、インデックス紙：10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ22.5 mmを超えて積載することはできません。
用紙積載量 （第2トレイ） | グループ／ソート | 薄紙、普通紙：150枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、ラベル用紙、インデックス紙：20枚 封筒：10枚 長尺紙：枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mmを超えて積載することはできません。
仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙、普通紙：150枚 厚紙 ：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mmを超えて積載することはできません。 シフト量：30 mm
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 24 W以下
大きさ（幅奥行高さ） | 451 mm 469 mm 130 mm
質量 | 約1.5 kg

## 認証装置 AU-102

項目 | 仕様
--- | ---
静脈センサー方式 | 透過型光学方式
照合時間 | 約1秒以下
インターフェース | USB 2.0
大きさ（幅奥行高さ） | 59 mm 82 mm 74 mm
質量 | 約0.1 kg（USBケーブル含まず）
最大消費電力 | DC 5 V 500 mA
環境条件（動作時） | 周辺温度 | 5 ℃ ～ 35 ℃
湿度 | 20% ～ 80%（ただし結露しないこと）
環境条件（非動作時） | 周辺温度 | 0℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 80%（ただし結露しないこと）
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー（RAM） | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ストレージの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 9.0（SP1）以降 Microsoft .NET Framework 3.5（SP1以降）
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## 認証装置 AU-201S

項目 | 仕様
--- | ---
大きさ（幅奥行高さ） | 98 mm 64 mm 13 mm
質量 | 約0.1 kg
電源 | USBポートより給電
環境条件（動作時） | 周辺温度 | 0 ℃ ～ 40 ℃
湿度 | 20% ～ 85%（ただし結露しないこと）
環境条件（非動作時） | 周辺温度 | -20 ℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 85%（ただし結露しないこと）
電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備
適用カード | FeliCa（IDm）、SSFC、FCF、FCF（キャンパス）、TypeA
NFCリーダー | ISO 18092（NFC）準拠
取得規格 | VCCIクラスB
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー（RAM） | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ストレージの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 9.0（SP1）以降 Microsoft .NET Framework 3.5（SP1以降）
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## 認証装置 AU-206

項目 | 仕様
--- | ---
大きさ（幅奥行高さ） | 54 mm 75 mm 11 mm
質量 | 35 g
定格入力電圧 | DC 5V 5%（ハイパワー・デバイス）USBバスパワーより供給 ※本製品は、ハイパワー・デバイスですので、ロー・バスパワード・ポートには接続できません。バスパワーハブには接続しないでください。
最大消費電流 | 260 mA
使用周波数 | 13.56 MHz
変調方式 | ASK
使用温度範囲 | -10 ℃ ～ 40 ℃
保存温度範囲 | -20 ℃ ～ 60 ℃
使用湿度範囲 | 30% ～ 80%（ただし結露しないこと）
適用カード | MIFARE（MIFARE Classic、MIFARE Ultralight）、SLE55R、ISO/IEC14443B、FeliCa（FeliCa DES/AES、FeliCa Lite、FeliCa Lite-S）、SSFC、ISO/IEC15693のタグやカード
インターフェース | USB 1.1/2.0準拠
転送速度 | FullSpeed対応
デバイス・クラス | CDC（Communication Device Class）
接続ポート | Mini-B
その他 | VCCI-CISPR32:2016クラスB準拠