ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに ADFにセットする

# ADFにセットする

- ADFにセットできる原稿
- ADFへのセットのしかた

## ADFにセットできる原稿

自動両面原稿送り装置 DF-632の場合

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 薄紙（35 g/m2 ～ 49 g/m2） 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2）*
両面 | 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2）*
混載 | 普通紙（50 g/m2 ～ 128 g/m2）
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 ～ B6 、はがき（100 mm 148 mm） 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 FAXモード：139.7 mm ～ 1000 mm
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大100枚（80 g/m2）

自動両面原稿送り装置 DF-714の場合

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 薄紙（35 g/m2 ～ 49 g/m2） 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2）*
両面 | 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2）*
混載 | 普通紙（50 g/m2 ～ 128 g/m2）
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 ～ B6 、はがき（100 mm 148 mm） 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 FAXモード：139.7 mm ～ 1000 mm
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大100枚（80 g/m2）

* A6、B6 、はがき：80 g/m2 ～ 128 g/m2

以下のような原稿をADFにセットしないでください。原稿づまりや原稿破損の原因となります。

- しわ、折れ、カール、破れなどのひどい原稿

- OHPフィルム、第2原図などの透明度の高い原稿

- カーボン紙などの表面がコーティング処理された原稿

- 坪量35 g/m2未満、163 g/m2を超える原稿

- クリップ、ステープルなどでとじられた原稿

- 冊子など製本されている原稿

- のりなどで貼り合わせてある原稿

- 切欠きや切抜きのある原稿

- ラベル用紙

- オフセットマスター

- 方向にセットしたル－ズリーフ

#####

- 大量の原稿を数回に分けて読込む（[連続読込み]）（こちら）

- 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[混載原稿]）（こちら）

## ADFへのセットのしかた

ADFでは、複数枚の原稿を上から順に1枚ずつ送り出して、自動的に読込みます。また、両面の原稿も自動的に読込みます。

大量の原稿を読込むときはADFを使うと便利です。

1. ガイド板を広げます。

2. 原稿の1ページ目を一番上にし、読込みたい面を上に向けて原稿給紙トレイにセットします。

   - 原稿の天部（上側）が奥側になるようにセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。原稿のセット方向について詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は100枚（80 g/m2）以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。ただし、原稿が100枚（80 g/m2）を超える場合でも、分割して読込ませることができます。

3. セットした原稿に合わせて、ガイド板をスライドします。