ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本機の仕様

# 本機の仕様

- 本体仕様
- スキャナー機能仕様
- プリンター機能仕様
- 無線ネットワーク接続機能仕様

## 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub C360i S bizhub C300i S bizhub C250i S
形式 | デスクトップ
読取り解像度 | 600 dpi 600 dpi
書込み解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi
階調 | 256階調
メモリー容量 | 8 GB
ストレージ容量 | 256 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物（重さ最大2 kgまで）
最大原稿サイズ | A3
複写サイズ | 本体：SRA3*1、A3 ～ A6 *2 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm、304.8 mm 457.2 mm）*1、はがき*2、封筒*2*3、不定形紙*4 手差しトレイ：SRA3、A3 ～ B6 、A6 、A3ワイド（304.8 mm 457.2 mm）、はがき、封筒*3、インデックス紙、長尺紙（幅：90 mm ～ 297 mm、長さ：457.3 mm ～ 1200 mm）*5、不定形紙*6 *1 SRA3、A3ワイドはトレイ2のみ対応しています。 *2 B6 、A6 、はがき、封筒はトレイ1のみ対応しています。 *3 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *4トレイ1は「幅：90 mm ～ 297 mm、長さ：148 mm ～ 431.8 mm」、トレイ2は「幅：139.7 mm ～ 320 mm、長さ：182 mm ～ 457.2 mm」の用紙サイズに対応しています。 *5 長尺紙への印刷はコンピューターからのプリントのみに対応しています。 *6手差しトレイは「幅：90 mm ～ 320 mm、長さ：139.7 mm ～ 1200 mm」の用紙サイズに対応しています。
画像欠け幅 | 先端：4.2 mm以内、後端：3 mm以内、手前／奥側：3 mm以内 ※印刷時は、各端4.2 mmが欠けます。
対応用紙坪量 | 本体：52 g/m2 ～ 256 g/m2 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 300 g/m2
ウォームアップタイム（23℃、定格電圧時） | bizhub C360i S フルカラー：13秒以下、モノクロ：12秒以下 bizhub C300i S/bizhub C250i S フルカラー：13秒以下、モノクロ：11秒以下 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | bizhub C360i S フルカラー：6.1秒以下、モノクロ：4.6秒以下 bizhub C300i S フルカラー：6.7秒以下、モノクロ：5.0秒以下 bizhub C250i S フルカラー：6.9秒以下、モノクロ：5.2秒以下
連続複写速度 | bizhub C360i S 36.0枚/分（A4 ・B5 ） 20.4枚/分（B4） 18.0枚/分（A3） bizhub C300i S 30.0枚/分（A4 ・B5 ） 17.1枚/分（B4） 15.1枚/分（A3） bizhub C250i S 25.0枚/分（A4 ・B5 ） 17.1枚/分（B4） 15.1枚/分（A3） ※1200 dpi 1200 dpi モードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：10.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能） ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能）
給紙方式／給紙量 | トレイ1／トレイ2：各500枚（80 g/m2）、各570枚（Jペーパー） 手差しトレイ：150枚（80 g/m2）、165枚（Jペーパー）
排紙容量 | 250枚（A4 ）（80 g/m2）
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ：SRA3、A3 ～ A5、B6 、A6 、A3ワイド（311.1 mm 457.2 mm、304.8 mm 457.2 mm）、はがき 対応用紙坪量：52 g/m2 ～ 256 g/m2
電源 | AC100V 15 A（50/60 Hz）
最大消費電力 | 1.5 kW
大きさ（幅奥行高さ） | 615 mm 688 mm 779 mm（原稿ガラス面まで）
機械占有寸法（幅奥行高さ） | 937 mm 1227 mm 779 mm ※給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | 約84 kg

## スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
原稿読取り速度 | カラー／モノクロ：80枚/分*1、100枚/分*2 *1ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。 *2自動両面原稿送り装置 DF-714を使用してA4原稿を200 dpiでスキャンした時の速度です。
両面同時読取り時 | カラー／モノクロ：200面/分 ※自動両面原稿送り装置 DF-714を使用してA4原稿を200 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。
対応プロトコル | TCP/IP（FTP、SMB* 、SMTP、WebDAV）（IPv4/IPv6） * SMB 3.0に対応。
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML（pptx、xlsx、docx）、サーチャブルPDF
対応OS | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver HDD TWAIN Driver

## プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi（スムージング時）または1200 dpi 1200 dpi（1200 dpiモード時）
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6（XL ver. 3.0） エミュレーション PostScript 3 エミュレーション（3016） BMLinkS
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP（LPD、Raw、SMB*、IPP） * SMB 3.0に対応。
対応OS（PCL） | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
対応OS（PS） | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。 macOS 10.12/10.13/10.14/10.15/11（Intel版PPD） macOS 11（Apple M1チップ版PPD） Linux（PPD）
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） USB 2.0/1.1 IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。

## 無線ネットワーク接続機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
準拠規格 | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
伝送方式 | DS-SS方式／OFDM方式
2.4 GHz周波数範囲 | 2.412 GHz ～ 2.472 GHz（各国の電波法に準ずる）
5 GHz周波数範囲 | 5.180 GHz ～ 5.825 GHz（各国の電波法に準ずる）
2.4 GHzチャンネル | 1 ～ 13ch（各国の電波法に準ずる）
5 GHzチャンネル | 36 ～ 165ch（各国の電波法に準ずる）
公称データ転送速度 | IEEE802.11b：最大11.0 Mbps IEEE802.11g：最大54.0 Mbps IEEE802.11n：最大144.4 Mbps（20 MHz）、最大300.0 Mbps（40 MHz） IEEE802.11a：最大54.0 Mbps IEEE802.11ac：最大400.0 Mbps（40 MHz）、最大866.7 Mbps（80 MHz）
通信モード | 子機モード 親機モード Wi-Fi Directモード
ネットワークインタフェース構成および認証・暗号化アルゴリズム | 無線のみ：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE、802.1X、WPA-EAP(AES)、WPA2-EAP(AES)、WPA3-EAP、WPA3-EAP 192bit Security 有線＋無線（子機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE 有線＋無線（親機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE 有線＋無線（Wi-Fi Direct）：WPA2-PSK(AES)