ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明送信/受信設定
検索

# 送信/受信設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ファクス設定]
      - [送信/受信設定]

本機で受信したファクスの印刷設定を変更します。また、ポーリング送信時のファイルの扱いを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[受信原稿両面印刷] | 複数ページのファクスを用紙の両面に印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ページ分割記録]をオンにした場合は、設定できません。
[インチ系用紙優先選択] | ファクスをインチ系の用紙に優先的に印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[記録用紙優先選択] | ファクスを印刷する用紙の選択基準を選びます（初期値：[自動選択]）。 [サイズ優先]：[記録用紙サイズ]で指定した用紙に印刷します。用紙がない場合は、最も近いサイズの用紙に印刷します。 [サイズ固定]：常に[記録用紙サイズ]で指定した用紙にだけ印刷します。 [自動選択]：受信したファクスに合わせて自動的に選んだ用紙に印刷します。
[記録用紙サイズ] | 受信したファクスを印刷する用紙のサイズを選びます。 初期値は[インチ系用紙優先選択]の設定によって異なります。
[ボックス番号エラー動作] | 本機のボックスを使ってファクスを受信する場合に、本機に登録されていないボックスが指定されたときの動作を選びます（初期値：[印刷]）。 [印刷]：ボックスに保存せずに印刷します。 [通信エラー]：通信エラーとして処理し、保存も印刷もしません。 [ボックス自動生成]：指定された登録番号のボックスを自動作成し、作成したボックスに保存します。
[着信拒否時の動作] | ナンバーディスプレイ機能をお使いの場合に、受信を拒否するファクス番号（着信拒否宛先）から着信したときの動作を選びます（初期値：[回線切断]）。
[給紙トレイ設定] | ファクスを印刷するときに使う給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[給紙トレイ許可設定] | [給紙トレイ設定]が[自動]に設定されている場合に、ファクスの印刷を許可するトレイをオンにします（初期値：オン）。
[縮小率] | ファクスを印刷するときの縮小率を変更します（初期値：[96％]）。
[ページ分割記録] | 定形サイズよりも長いファクスを受信したときに、ページを分割して印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [受信原稿両面印刷]をオンにした場合は、設定できません。
[ポーリング送信後文書] | ポーリング送信機能でポーリング用のファイルを登録してお使いの場合に、ポーリング指示によってファイルが送信されたあと、ファイルを削除するかどうかを選びます（初期値：[削除する]）。
[受信印刷部数] | ファクスを印刷する部数を変更します（初期値：[1]部）。
[回線別受信設定] | 複数の回線をお使いの環境で、ファクスを受信したときの動作を回線別に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オフにすると、本機で利用するファクス受信設定（TSI受信振分け機能、転送ファクス機能、強制メモリー受信機能、PC-FAX受信機能のうちの、いずれか）と閉域受信機能について、全ての回線で共通の設定となります。 オンにすると、本機で利用するファクス受信設定（TSI受信振分け機能、転送ファクス機能、強制メモリー受信機能、PC-FAX受信機能のうちの、いずれか）について、回線別に設定できます。また、閉域受信機能を、回線別に設定できます。
[回線別発信元設定] | 複数の回線をお使いの環境で、回線別に異なる発信元名を利用する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[送信回線自動切替設定] | 複数の回線をお使いの環境で、回線の使用状況に応じて送信に使用する回線を自動的に切換える場合は、オンにします（初期値：オン）。 オンにすると、回線1から使用できる回線を探して送信します。オフにすると、ジョブを破棄します。
[受信文書印刷設定] | 受信したネットワークファクスを、カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを選びます（初期値：[カラー・ブラック許可]）。 モノクロ印刷だけに制限したい場合は、[ブラックのみ許可]を選びます。