ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能お使いになるための準備（管理者向け）

# お使いになるための準備（管理者向け）

- IC CardDriver(USB-Driver)のインストールのしかた
- Data Administrator PlugIn for IC Card Authentication Unit AU-201Sのインストールのしかた

## IC CardDriver(USB-Driver)のインストールのしかた

Data Administratorを使うには、本機の認証設定を行ったあとに、使用環境のセットアップを行います。

セットアップは、ICカード認証装置のIC CardDriver(USB-Driver)をインストールして、次にData Administrator PlugIn for IC Card Authentication Unit AU-201Sをインストールする手順で行います。

- あらかじめ、コンピューターに Data Administratorのインストールが必要です。Data Administratorは最新版をお使いください。インストール方法について詳しくは、Data Administratorのマニュアルをごらんください。

- お使いのData Administratorのバージョン情報は、Data Administratorの[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]- [プラグインバージョン情報]で確認できます。

- 最新のIC CardDriver(USB-Driver)は、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. 本機の主電源スイッチをOFFにし、本機からICカード認証装置を取外します。

2. IC CardDriver(USB-Driver)をインストールします。

   - ICカード認証装置をコンピューターのUSBポートに接続します。

   #####

   - USBケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。

   - USBハブを使う場合は、500 mA以上の電力を供給できるセルフパワーのUSBハブをお使いください。

3. [デバイスとプリンター]を表示します。

   - [デバイスとプリンター]の表示のしかたについては、こちらをごらんください。

4. [未指定]カテゴリーに表示されているICカード認証装置のデバイス名（もしくは[不明なデバイス]）を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

5. [ハードウェア]タブの[プロパティ]をクリックします。

6. [全般]タブの[設定の変更]をクリックします。

7. [ドライバーの更新...]をクリックします。

8. ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で[コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索]をクリックします。

9. [参照...] をクリックします。

10. コンピューター内のIC CardDriver(USB-Driver)ファイルを選び、[OK]をクリックします。

11. [次へ]をクリックし、画面の指示に従って操作します。

    - [Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面が表示されるときは、[このドライバー ソフトウェアをインストールします]をクリックします。

12. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。

    続いて、Data Administrator PlugIn for IC Card Authentication Unit AU-201S をインストールします。

## Data Administrator PlugIn for IC Card Authentication Unit AU-201Sのインストールのしかた

- 最新のData Administrator PlugInは、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. Data Administrator PlugInのsetup.exeをクリックします。

2. 必要に応じて、セットアップ言語を選び、[OK]をクリックします。

3. 画面の指示に従って、インストールを行います。

4. [次へ]をクリックします。

5. 使用許諾契約を確認し、[使用許諾契約の条項に同意します]を選び、[次へ]をクリックします。

6. [インストール]をクリックします。

7. インストールが完了したら、[完了]をクリックします。

   Data Administrator PlugIn for IC Card Authentication Unit AU-201Sのインストールが完了し、セットアップの完了です。