ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 PBX接続設定
検索

# PBX接続設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ファクス設定]
      - [機能設定]
        - [PBX接続設定]

本機をPBX（構内交換機）に接続して使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[PBX接続設定] | PBX環境で使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[外線番号] | 外線番号を入力します（半角数字4文字以内）。 宛先指定時に[外線]キーを選択すると、ここで入力した外線番号を付加します。
[PBXダイアルトーン検知設定] | 内線接続用のトーン信号を検知するための設定をします。 特定の回線のみPBX接続で動作させたくない場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

#####

- [PBX接続設定]を設定すると、宛先指定画面に[外線]キーが表示されます。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちを防ぎ、正しい相手先にファクスを送信できます。

- [ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]で[外線発信に外線キーの使用を必須とする]をオンにすると、宛先のファクス番号を直接入力して指定するときに、[外線]キーを使わずに外線番号を入力することを禁止できます。