ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール FTPサーバー機能を使う

# FTPサーバー機能を使う

- 設定の流れ
- FTPサーバー設定をする

## 設定の流れ

本機のFTPサーバー機能を使って通信するアプリケーションを利用する場合に、本機のFTPサーバー機能を設定します。

本機のFTPサーバー機能を使って連携する場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. FTPサーバー設定をする（こちら）

## FTPサーバー設定をする

本機のFTPサーバー機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTPサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTPサーバー] | 本機のFTPサーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[受信拒否するコマンド] | FTPクライアントからの受信を拒否するコマンドを選びます（初期値：[禁止しない]）。 FTPクライアントから本機に対して、PORT/EPRTコマンドまたはPASV/EPSVコマンドが送信されたとき、エラーを返すように設定できます。
[PORTコマンドセキュリティー強化設定] | FTPバウンスアタックに対する、本機のセキュリティーを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。[受信拒否するコマンド]で[PORT/EPRT]を選んだ場合は設定できません。 FTPクライアントからPORT/EPRTコマンドが送信されてきたときに、次の条件を両方を満たす場合だけ、データコネクションを確立します。 1024未満のポート番号が指定されていない コマンドで指定されたIPアドレスが、制御コネクションを確立したときに指定されたIPアドレスと同じ