ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 DPWS拡張設定
検索

# DPWS拡張設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [DPWS設定]
        - [DPWS拡張設定]

マルチキャスト通信が制限されている環境で、WS-Discoveryで定義されるディスカバリプロキシを利用して、Webサービスによる印刷やスキャンを行うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシ使用設定] | ディスカバリプロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[プロキシ1]～[プロキシ3] | ディスカバリプロキシサーバーを登録します。 [プロキシサーバーアドレス]：ディスカバリプロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 [ファイルパス]：ディスカバリプロキシサーバーで、WS-Discoveryのサービスを公開しているURLのパス部分の、サービス名を入力します（半角255文字以内）。 [SSL使用設定]：SSLで通信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [プロキシサーバーポート番号]：必要に応じて、ディスカバリプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[80]／[443]（SSL使用時））。