ユーザーズガイド

検索

ホームファクス親展のファクスを送信する（Fコード送信）

# 親展のファクスを送信する（[Fコード送信]）

- 親展通信について
- 操作の流れ

## 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス（親展ボックス）を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティーを強化したファクス通信ができます。

#####

- 送信先の装置にF コード機能が備わっている必要があります。

- あらかじめ送信先の親展ボックスのボックス番号と、親展受信用の通信パスワードの確認が必要です。

- 親展通信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

#####

- [機能ON/OFF設定]-[Fコード送信機能]（こちら）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 宛先を指定します。

4. [応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。

5. [SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

   - [SUBアドレス]：親展ボックスのボックス番号を入力します。

   - [送信ID]：親展受信用の通信パスワードを入力します。

6. スタートキーで送信を開始します。