ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール増設回線を使う

# 増設回線を使う

複数の回線をお使いの場合に、それぞれ回線の使い方を設定します。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[増設回線設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [PC-FAX送信回線] | PC-FAX送信に使う回線を選びます（初期値：[指定なし]）。[指定なし]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。

2. [回線選択]で、使い方の設定をする回線の[編集]をクリックします。

3. 指定した回線の設定画面で、次の設定をします。

   - ここでは[ファクス回線2]の設定画面を例に説明します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [回線パラメーター設定] | 回線2でファクス機能を使うための環境を設定します。 [ダイアル方式]：お使いの環境に合わせて、回線の種類を選びます（初期値：[PB]）。 [着信回数設定]：ファクスを自動受信する場合に、必要に応じて、受信を開始するまでの呼出音の回数を変更します（初期値：[2]回）。 [回線モニター音]：ファクス通信時に回線上の通信音をモニターする場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポーズ時間]：必要に応じて、ポーズを入力したときの待ち時間を変更します（初期値：[1]秒）。
   [機能設定] | 回線2で使う機能の有効／無効を設定します。 [ナンバーディスプレイ機能]：ナンバーディスプレイ機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [複数回線使用設定] | 回線2の使い方を設定します。 [回線2通信設定]：回線2の使い方を[送信専用]、[受信専用]、[送受信兼用]から選びます（初期値：[送受信兼用]）。 [ファクスID]：回線2のファクス番号を入力します（半角数字20桁以内、記号は+、スペースを使用可能）。入力したファクス番号は発信元情報として印字されます。