ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール SNMPで管理する

# SNMPで管理する

- 設定の流れ
- SNMPの使用設定をする

## 設定の流れ

SNMP（Simple Network Management Protocol）を使ってネットワーク機器を管理している場合は、ネットワーク経由で、本機の情報の取得や監視ができます。本機は、TCP/IP環境に対応しています。

SNMPのTRAP機能を利用すると、本機に警告が発生したときに、指定したIPアドレスに通知することもできます。

SNMPを使って本機を管理する場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. SNMPの使用設定をする（こちら）

## SNMPの使用設定をする

SNMP（Simple Network Management Protocol）を使って、本機の情報の取得や監視をするための設定をします。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SNMP設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SNMP設定] | SNMPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。 [SNMP v1/v2c(IP)]：SNMP v1またはSNMP v2を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [SNMP v3(IP)]：SNMP v3を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
   [UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します（初期値：[161]）。
   [SNMP v1/v2c設定] | SNMP v1/v2cに関する設定をします。 [Read Community Name]：読取り専用のコミュニティー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内）（初期値：[public]）。 [Write Community Name]：読み書きを許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。また、読み書き可能なコミュニティー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内）（初期値：[private]）。
   [SNMP v3設定] | SNMP v3に関する設定をします。 [Context Name]：コンテキスト名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角63文字以内）。 [Discovery User Name]：検出用ユーザーを許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。また、検出用ユーザー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、32文字以内）（初期値：[public]）。 [Read User Name]：読取り専用のユーザー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角32文字以内）（初期値：[initial]）。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます（初期値：[auth-password/priv-password]）。 [auth-password]：[Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、認証パスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）。 [priv-password]：[Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、プライバシ（暗号）に使うパスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）。 [Write User Name]：読み書き可能ユーザーのユーザー名を入力します（半角32文字以内）（初期値：[restrict]）。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます（初期値：[auth-password/priv-password]）。 [auth-password]：[Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、認証パスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）（初期値：本機のMACアドレス（コロンを除く、アルファベットはすべて大文字））。 [priv-password]：[Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、プライバシ（暗号）に使うパスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）（初期値：本機のMACアドレス（コロンを除く、アルファベットはすべて大文字））。 [暗号化アルゴリズム]：暗号化アルゴリズムを選びます（初期値：[DES]）。 [認証方式]：認証アルゴリズムを選びます（初期値：[MD5]）。
   [TRAP機能設定] | SNMPのTRAP機能に関する設定をします。 [許可設定]：SNMPのTRAP機能を使った本機の状態の通知を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [認証失敗時のTRAP送信]：認証失敗時にTRAP送信を行う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [管理情報] | 本機の情報を入力します。 [装置名称]：本機の名前（MIBのsysName）を入力します（半角255文字以内）。 [設置場所]：本機の設定場所（MIBのsysLocation）を入力します（半角255文字以内）。 [管理者名]：管理者の名前（MIBのsysContact）を入力します（半角255文字以内）。

2. SNMPのTRAP機能を使って本機の状態を通知する場合は、Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[状態通知設定]-[IPアドレス]-[編集]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [通知先アドレス] | 通知先のアドレスを入力します（半角253文字以内）。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」
   [ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。
   [コミュニティ名] | コミュニティー名を入力します（半角15文字以内）（初期値：[public]）。
   [警告] | 自動通知する項目を選びます。通知したい項目にチェックをつけます。