ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPアドレスファクス宛先を登録する

# IPアドレスファクス宛先を登録する

Web Connectionから、IPアドレスファクス宛先を登録／編集できます。タッチパネルでは面倒な文字入力も、コンピューターから簡単に行えます。

Web Connectionのユーザーモードまたは管理者モードの[宛先登録]-[短縮宛先]-[新規登録]をクリックします。[機能から選択]で[IPアドレスファクス宛先]を選び、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録No.] | 宛先の登録番号です。[空き番号を使う]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[直接入力する]を選び、番号を入力します。
[登録名称] | 宛先の名前を入力します（半角24文字／全角12文字以内）。
[登録名ふりがな] | 登録名称のふりがなを入力します（半角24文字／全角ひらがな12文字以内）。 宛先を登録名称順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名称で検索するための文字を選びます。 よく送信する宛先は、[常用(よく使う宛先)]にチェックをつけます。宛先選択画面に初期表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[アドレス形式] | 宛先アドレスの指定形式を選びます（初期値：[IPアドレス]）。
[宛先] | 宛先のアドレスを入力します。 [アドレス形式]で[IPアドレス]を選んだ場合、宛先のIPアドレスを入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 [アドレス形式]で[ホスト名]を選んだ場合、宛先のホスト名を入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） [アドレス形式]で[E-mailアドレス]を選んだ場合、宛先のメールアドレスを入力します。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIPアドレスを入力します。IPアドレスを入力する場合は、IPアドレスを[ ]で挟みます。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 メールアドレスの@以降に、ホスト名は入力できません。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[相手先機種] | 宛先の装置がカラーに対応しているかどうかを選びます（初期値：[モノクロ機]）。
[参照許可設定] | 必要に応じて、この宛先の参照を制限します。 詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 登録済みの宛先を編集／削除するときは、宛先一覧で編集／削除する宛先を指定してから、[編集]／[削除]を選びます。