ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IKE
検索

# IKE

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec]
          - [IPsec設定]
            - [IKE]

IPsecの共通鍵生成のプロセスに必要な設定をします。お使いの環境に合わせて、IKEのバージョンを選び、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[暗号化アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成に使う、暗号化アルゴリズムを選びます。
[認証アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成に使う、認証アルゴリズムを選びます。
[暗号鍵有効時間] | 通信の暗号化に使う共通鍵を、安全に生成するために、共通鍵の有効時間を設定します（初期値：[28800]秒）。 有効時間が経過すると、新しい鍵が生成されるため、セキュリティーを確保できます。
[Diffie-Hellmanグループ] | Diffie-Hellmanグループを選びます（初期値：[グループ2]）。
[ネゴシエーションモード] | ネゴシエーションモードを選びます（初期値：[Main Mode]）。[IKEv2]では設定できません。