ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明閉域受信設定
検索

# 閉域受信設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ファクス設定]
      - [機能設定]
        - [閉域受信設定]

閉域受信機能を使うための設定をします。

閉域受信は、パスワードでファクスの通信相手を制限する機能です。通信相手がパスワード送信機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

設定 | 説明
--- | ---
[閉域受信設定] | 閉域受信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[閉域受信パスワード] | 通信相手を制限するためのパスワードを入力します（半角数字4桁）。 通信相手に、ここで入力したパスワードを連絡してください。

#####

- 複数の回線をお使いの場合に、[送信/受信設定]-[回線別受信設定]をオンに設定しているときは、この機能を回線別に設定できます。