ユーザーズガイド

検索

ホームファクス受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）

# 受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）

- TSI受信振分けについて
- お使いになるための準備（管理者向け）

## TSI受信振分けについて

TSI（Transmitting Subscriber Identification）受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクスを設定したボックスに自動的に振分けたり、コンピューターの共有フォルダーやメールアドレスに自動転送したりする機能です。印刷したファクスを受信者ごとに仕分ける手間がなく、紛失する心配もありません。TSI受信振分け機能は、あらかじめ振分けるボックスや転送先の設定が必要です。256件までのファクス番号（TSI）に対して振分け先を登録できます。

#####

- 振分け先に送信するときのファイル形式は、送信方法の初期値に指定されているファイル形式が適用されます。オプションを装着することで、振分け先ごとにファイル形式を指定することもできます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- 受信したファクスを正常に振分けできなかったとき、初期設定では転送せずに印刷します。

- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、PC-FAX受信

## お使いになるための準備（管理者向け）

TSI受信振分け機能を有効にします。あわせて、振分けたい送信元のファクス番号（TSI）、振分け先、ファイル形式を登録します。振分け先には、次の宛先を指定できます。

- ファクス宛先

- E-mail宛先

- SMB宛先

- FTP宛先

- WebDAV宛先

- ボックス宛先

- インターネットファクス宛先

- IPアドレスファクス宛先

- IPファクス（SIP）宛先

- グループ宛先

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。