ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 BMLinkS設定
検索

# BMLinkS設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [BMLinkS設定]

BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷するための設定をします。

BMLinkS統合プリンタードライバーは、メーカーや機種に依存しないプリンタードライバーです。用途に応じたプリンターを検索して印刷できるので、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。

設定 | 説明
--- | ---
[BMLinkS使用設定] | BMLinkS印刷を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[SSL設定] | SSLで通信するかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。
[ポート番号設定] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 [SOAPポート番号]：SOAPポート番号を変更します（初期値：[52080]）。SOAPポートでは、印刷コマンドを受信します。 [SOAPポート番号(SSL)]：SSL通信用のSOAPポート番号を変更します（初期値：[52443]）。 [プリンターポート番号]：プリンターポート番号を変更します（初期値：[52000]）。プリンターポートでは、印刷ジョブを受信します。 [プリンターポート番号(SSL)]：SSL通信用のプリンターポート番号を変更します（初期値：[52001]）。
[タイムアウト設定] | 必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します。 [サーバータイムアウト]：本機が印刷コマンドや印刷ジョブを受信するときの、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。 [クライアントタイムアウト]：本機がプリンタードライバーに通知するときの、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。 [サービス通知間隔]：起動公告を送信してから、タイムアウトするまでの、公告の有効時間を変更します（初期値：[3時間]）。有効時間を経過しても、BMLinkSを使っている場合は、自動的に更新されます。
[デバイス情報設定] | 必要に応じて、本機の情報を設定します。 [プリンター名]：プリンタードライバーに通知する、本機のプリンター名を入力します（255バイト以内）（初期値：[BMLinkS Print]）。 [Friendly Name]：プリンタードライバーに通知する、本機の名前を入力します（255バイト以内）（初期値：[BMLinkS Device]）。
[設置場所] | 必要に応じて、本機の設置場所（国名、組織名、支店名、ビル名、階数、ブロック名）を入力します。
[通知許可設定] | 印刷完了後に通知する場合は、オンにします（初期値：オン）。