ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能接続方法の種類

# 接続方法の種類

無線LANには、次の接続方法があります。

（1）有線＋無線（子機モード）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

（2）無線（子機モード）のみ

本機を無線LAN環境のみで使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

（3）有線＋無線（親機モード）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線親機として動作させます。

本機を無線LANアクセスポイントとして動作させることで、無線LANに対応した端末が既存のネットワークを介することなく本機へ接続することができます。これにより、有線LAN環境から切り離した無線LAN環境を構築できます。

（4）有線＋無線（Wi-Fi Direct）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させます。

本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させることで、無線LANに対応した端末が本機へ直接接続できます。これにより、有線LAN環境から切り離した無線LAN環境を構築できます。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- bizhub C450i Sは、無線ネットワーク接続機能を標準で利用できます。