ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能機能拡張オプションの種類

# 機能拡張オプションの種類

多機能な本機をさらに充実させる、さまざまな機能拡張オプションを用意しています。

利用できる機能拡張オプションの種類は、以下のとおりです。

機能 | 概要 | 必要なオプション
--- | --- | ---
音声ガイド | 音声ガイドは、おもに画面やキーの説明、キーに関連する動作の説明が音声で流れ、操作の補助や誤操作の抑止に役立ちます。 画面表示が見にくい方でも、音声によるガイダンスで操作をフォローします。 拡大表示画面、ガイド画面、ユニバーサル設定画面、宛先指定画面のいずれかの画面で利用できます。 音声ガイド機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-104 ローカル接続キット
サーチャブルPDF | 読込んだ原稿データをPDFに変換するときに、透明なテキストデータを貼付け、テキスト検索が可能なPDFファイルを作成できます。 OCRの文字認識技術を利用して、スキャン画像から文字情報を自動的に作成します。 サーチャブルPDF機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 次のいずれかが必要 LK-105 LK-110
サーチャブルPDF（ファクス受信文書） | 転送ファクス機能やTSI受信振分け機能を使って、受信したファクスをPDF形式に変換してコンピューターなどに転送するとき、テキスト検索が可能なサーチャブルPDFファイルを作成できます。 サーチャブルPDF機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-110
DOCX/XLSX変換 | 読込んだ原稿データを、OOXML形式（DOCX、XLSX）のファイルに変換して送信や保存ができます。また、透明なテキストデータを貼付け、テキスト検索が可能なOOXMLファイルを作成できます。 OCRの文字認識技術を利用して、スキャン画像から文字情報を自動的に作成します。 テキスト検索が可能なOOXMLファイルを作成する方法について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-110
バーコードフォント | ERP（Enterprise Resource Planning）システムなどから本機に送られるデータからバーコードを生成し、本機から印刷できます。 プリンタードライバーを介さずに、直接印刷できます。 | LK-106
Unicodeフォント | ERP（Enterprise Resource Planning）システムなどから本機に送られる多言語の文字情報（Unicode）を印刷できます。 プリンタードライバーを介さずに、直接印刷できます。 | LK-107
OCRフォント | OCRフォントは、OCR（Optical Character Recognition、光学文字認識）を利用するときに、正確に文字を認識できるように標準化されたフォントです。 標準ではOCR-Bフォント（PostScript）を利用できます。機能拡張オプションを導入すると、OCR-Aフォント（PCL）を利用できるようになります。 | LK-108
E-mail受信プリント | 本機のメールアドレス宛にE-mailを送信すると、E-mailに添付したファイルを、本機から印刷できます。 E-mail受信プリント機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-110
ThinPrint | 本機でThinPrint機能が使えるように設定します。 ThinPrintは、ThinPrint Engine（.print Engine）からThinPrint Client（.print Client）へ印刷ジョブを送信するときに、データの圧縮や帯域制御を行うことで、スピーディーな印刷を実現する機能です。本機は、ThinPrint Client（.print Client）として動作します。 ThinPrint機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-111
ユビキタスプリント | 複数の装置でユビキタスグループを構成します。ユーザーのコンピューターから装置に蓄積したプリントジョブを、グループ内の任意の装置から印刷することができます。 ユビキタスプリント機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-114
TPM（Trusted Platform Module） | TPM（Trusted Platform Module）とは、情報の暗号化や復号化などの処理を行うハードウェアチップです。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティーを高められます。 TPMについて詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-115
ウィルススキャン | 本機がクラウドサービス、コンピューター、USBメモリーなどの外部環境との間で送受信するデータに対して、ウィルススキャンを行います。 ウィルススキャン機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-116
IPファクス（SIP） | 電話回線を使わずにネットワークの通信でファクスを送受信できます。IPファクス対応機器間で利用できます。 IPファクス（SIP）機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-117

#####

- i-Option LK-110は、i-Option LK-105の機能ライセンスも含みます。i-Option LK-110を購入する場合、i-Option LK-105を購入する必要はありません。