ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール生体認証の動作を設定する

# 生体認証の動作を設定する

オプションの指静脈生体認証装置をお使いの場合に、生体認証の動作を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証装置設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[認証装置設定] | 生体認証の動作を設定します。 [報知音]：指静脈パターンの読取りに成功したときに、「ピッ」という音を鳴らす場合は、[ON]にします（初期値：[ON]）。 [動作設定]：本機へのログインのしかたを選びます（初期値：[1対多認証]）。 [1対多認証]：指を置くだけでログインします。 [1対1認証]：ユーザー名を入力して指を置くことでログインします。 [1対多認証+PINコード認証]：PINコードを入力して指を置くことでログインします。VLANを設定している場合に表示されます。
[ログアウト設定] | 原稿の読込み終了後、自動的にログアウトする場合は、オンにします（初期値：オフ）。