ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IPアドレスフィルタリング
検索

# IPアドレスフィルタリング

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPアドレスフィルタリング]

本機にアクセスできる機器を、IPアドレスの範囲によって制限します。

設定 | 説明
--- | ---
[IPv4許可設定] | 本機へのアクセスを許可するIPv4アドレスを指定します。 [IPv4許可設定]：アクセスを許可するIPv4アドレスを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 範囲1～範囲5：アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲を、次のフォーマットで入力します。 入力例：「192.168.1.1 - 192.168.1.10」 1つのIPv4アドレスからのアクセスを許可する場合は、片方だけの入力でも設定できます。
[IPv4拒否設定] | 本機へのアクセスを拒否するIPv4アドレスを指定します。 [IPv4拒否設定]：アクセスを拒否するIPv4アドレスを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 範囲1～範囲5：アクセスを拒否するIPv4アドレスの範囲を、次のフォーマットで入力します。 入力例：「192.168.1.1 - 192.168.1.10」 1つのIPv4アドレスからのアクセスを拒否する場合は、片方だけの入力でも設定できます。
[IPv6許可設定] | 本機へのアクセスを許可するIPv6アドレスを指定します。 [IPv6許可設定]：アクセスを許可するIPv6アドレスを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 範囲1～範囲5：アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲を、IPv6アドレスとプレフィックスレングスを入力して指定します。
[IPv6拒否設定] | 本機へのアクセスを拒否するIPv6アドレスを指定します。 [IPv6拒否設定]：アクセスを拒否するIPv6アドレスを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 範囲1～範囲5：アクセスを拒否するIPv6アドレスの範囲を、IPv6アドレスとプレフィックスレングスを入力して指定します。