ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明無線子機設定
検索

# 無線子機設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [無線ネットワーク設定]
        - [無線子機設定]

本機を無線子機として動作させ、お使いのアクセスポイントに接続するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[直接入力] | SSIDや暗号化方式など、接続に必要な設定項目をすべて直接入力する場合に選びます。 設定内容について詳しくは、以下の[直接入力]の設定内容をごらんください。
[WPS] | 接続に必要な情報をアクセスポイントから自動的に取得する場合に選びます。アクセスポイントがWPS機能に対応している必要があります。 無線ネットワークに接続している本機のIPアドレスを指定してWeb Connectionを利用している場合、WPSを実行すると、Web Connectionへの接続が切断されます。 設定内容について詳しくは、以下の[WPS]の設定内容をごらんください。
[接続状態] | 本機が接続しているアクセスポイントの確認や、アクセスポイントの電波強度、現在の通信速度などを確認するときに選びます。

[直接入力]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[AP検索] | 本機の周囲にあるアクセスポイントを自動的に検索します。表示された一覧から、本機を接続するアクセスポイントを選びます。
[SSID] | 本機が接続するアクセスポイントのSSIDを入力します（32バイト以内）。
[認証・暗号化アルゴリズム] | 認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます（初期値：[認証・暗号化なし]）。
[WEPキー] | [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]を選んだ場合に、[WEPキー]を設定します。 [キー入力方式]：WEPキー入力方式を選びます。 [WEPキー]：WEPキーを入力します。 [使用キー選択]：使用するWEPキーを選びます。
[セキュリティーキー] | [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]、[認証・暗号化なし]以外のアルゴリズムを選んだ場合に、[セキュリティーキー]を設定します。 [セキュリティーキー入力方式]：[認証・暗号化アルゴリズム]で[WPA-PSK(AES)]、[WPA2-PSK(AES)]を選んだ場合に、セキュリティーキー入力方式を選びます。 [セキュリティーキー]：セキュリティーキー（パスワード）を設定します。

[WPS]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[プッシュボタン方式] | アクセスポイントへの接続を試みます。 アクセスポイントでWPS設定用のボタンを押すと、SSIDやセキュリティーなど、接続に必要な設定を自動的に行います。 一部アクセスポイントに対して、WPSのプッシュボタン方式を使用した場合、接続に失敗することがあります。このような場合は、アクセスポイントのボタンを押した後、30秒程度待ってから、本機との接続を実施してください。
[PIN方式] | PINコードが表示されます。 表示されたPINコードをアクセスポイントで入力すると、SSIDやセキュリティーなど、接続に必要な設定を自動的に行います。