ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 Fコード送信
検索

# Fコード送信

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [ファクス/スキャン]
    - [応用設定]
      - [ファクス設定]
        - [Fコード送信]

親展通信や中継配信を行うときに、Fコード（SUBアドレス、送信ID）を入力して送信します。

メーカーが異なる場合でも、Fコード通信対応であれば、親展通信や中継配信を行うことができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | Fコード送信を設定するときは、[ON]を選びます。
[SUBアドレス] | SUBアドレスを入力します。 親展通信を行う場合は、送信先の親展ボックスのボックス番号を入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのボックス番号を入力します。
[送信ID] | 送信IDを入力します。 親展通信を行う場合は、送信先の親展受信用の通信パスワードを入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのパスワードを入力します。