ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール FTP送信の使用環境を設定する

# FTP送信の使用環境を設定する

- 設定の流れ
- FTP送信の基本設定をする
- プロキシサーバーを使う

## 設定の流れ

FTP送信は、本機で読込んだ原稿データを、FTPサーバーの指定したフォルダーに送信する機能です。

プロキシサーバーを使っている場合は、プロキシサーバー経由でFTPサーバーにアクセスするように設定できます。

FTP送信を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. FTP送信の基本設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定する

   - プロキシサーバーを使う（こちら）

## FTP送信の基本設定をする

FTP送信機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTP送信設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTP送信] | FTP送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、FTPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[ポート番号] | 必要に応じて、FTPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。

## プロキシサーバーを使う

お使いの環境でプロキシを導入している場合は、プロキシサーバーを登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTP送信設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。