ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能 iOS端末でBluetooth LEを使って認証する

# iOS端末でBluetooth LEを使って認証する

- 設定の流れ
- iOS端末でBluetooth LEを使って認証するための設定をする
- 本機でBluetooth LE認証機能を有効にする
- iOS端末でBluetooth LEを使って本機にログインする

## 設定の流れ

Bluetooth LEは、携帯情報端末などで数メートル程度の機器間の接続に使う、省電力な近距離無線通信の規格です。

本機でユーザー認証を導入している場合に、Bluetooth LE対応iOS端末からBluetooth LE認証を使って、本機にログインできます。

- 本機でユーザー認証を導入している必要があります。

- 本機とiOS端末が同じ無線LAN環境に接続している必要があります。

- この機能を使うには、オプションの装着とサービスエンジニアによる設定が必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

1. iOS端末でBluetooth LEを使って認証するための設定をする（こちら）

2. 本機でBluetooth LEを使って認証するための設定をする（こちら）

## iOS端末でBluetooth LEを使って認証するための設定をする

iOS端末でユーザー認証を行うためには、iOS端末で次の準備が必要です。

- iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にする

- iOS端末にKonica Minolta Mobile Printをインストールする

- Konica Minolta Mobile PrintのBluetooth LE端末設定を有効にする

- Konica Minolta Mobile Printにユーザー認証情報を登録する

- Konica Minolta Mobile Printで本機に接続する（こちら）

## 本機でBluetooth LE認証機能を有効にする

本機でBluetooth LE認証機能を有効に設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Bluetooth LE使用設定] | Bluetooth LEを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[Bluetooth LE認証設定] | Bluetooth LE認証を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

## iOS端末でBluetooth LEを使って本機にログインする

Bluetooth LE認証を使って、iOS端末から本機にログインする方法を説明します。

- 以下の操作は、本機の近くで行ってください。

1. iOS端末でKonica Minolta Mobile Printを起動します。

2. Konica Minolta Mobile Printのホーム画面で、[プリンター パネル ログイン]をタップします。

   Bluetooth LE通信が可能な装置の一覧が表示されます。

3. 装置の一覧から本機を選びます。

   認証が開始されます。認証に成功すると、本機にログインします。