ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IPアドレスファクス動作設定
検索

# IPアドレスファクス動作設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ファクス設定]
      - [ネットワークファクス設定]
        - [IPアドレスファクス動作設定]

IPアドレスファクスの動作モードを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[動作モード] | お使いの環境に合わせて、IPアドレスファクスの動作モードを選びます（初期値：[モード1]）。 [モード1]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。ただし、カラー送信は、弊社専用の方式で行われるため、弊社機種でのみ受信できます。 [モード2]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。カラー送信は、ダイレクトSMTP規格に適合した方式（Profile-Cフォーマット）で行われます。
[カラー原稿の送信] | [動作モード]で[モード2]を選んだ場合に、カラー送信を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可する]）。 ダイレクトSMTP規格のカラー受信ができない機種に送信する場合に[許可しない]を選びます。