ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール拡張サーバーのダウンに備えて本体装置認証を併用する

# 拡張サーバーのダウンに備えて本体装置認証を併用する

拡張サーバーを利用して本機を使えるユーザーを管理している場合、拡張サーバーがダウンしたときに備えて、本体装置認証を併用することができます。

拡張サーバー認証と本体装置認証を併用するように設定しておくことで、万一拡張サーバーがダウンしても、ユーザーは装置に一時保存されている認証情報を利用してログインし、装置を使うことができます。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ユーザー認証] | 拡張サーバー認証と本体装置認証を併用するときは、[本体装置+拡張サーバー認証]を選びます。
   [課金情報の更新] | 拡張サーバーがダウンした場合、本機で管理できる課金情報が上限数に達したときに、古い課金情報への上書きを許可するかどうかを選びます（初期値：[禁止]）。
   [デフォルト認証方式] | [ユーザー認証]で[本体装置+拡張サーバー認証]を選んだ場合は、優先する認証方式を選びます（初期値：[拡張サーバー認証]）。
   [カウンター割当て数] | [ユーザー認証]で[本体装置+拡張サーバー認証]を選んだ場合、拡張サーバーダウン時などの一時保存用としてカウンター領域を割当てます。 [ユーザーカウンター]と合わせて1000件まで設定できます。
   [外部認証サーバー設定] | サーバー認証時の動作を設定します。 [認証情報の一時保存]：外部の認証サーバーがダウンした場合に備えて、認証情報を本体に一時保存する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [再接続設定]：認証サーバーへ再接続するタイミングを設定します（初期値：[指定時間毎に接続]）。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に認証サーバーへ接続します。本機での認証時に認証サーバーがダウンしている場合は、認証サーバーがダウンしていることを確認してから、本体に一時保存した認証情報を使ってログインします。 [指定時間毎に接続]：[再接続時間]で設定した時間に従って、認証サーバーへ接続し、認証サーバーの状況を確認します。認証サーバーがダウンしている場合は、本体に一時保存した認証情報を使ってログインします。 [有効期限設定]：一時保存した認証情報に有効期限を設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。また、有効期限を入力します。 [ユーザー情報の上書き]：[ユーザー認証]で[本体装置+拡張サーバー認証]を選んだ場合、設定値は強制的に[許可]となります。拡張サーバー認証時は、認証したユーザーの情報を本機でも管理します。拡張サーバー認証を実施したユーザー数が、本機で管理できるユーザー数の上限に達した場合は、新しいユーザーの認証が許可されません。その場合に、ユーザー情報を上書き登録します。

2. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[拡張サーバーダウン時の上限設定]で、次の設定をします。

   - [拡張サーバーダウン時の上限設定]は、手順1で[認証情報の一時保存]をオンに設定した場合に表示されます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [拡張サーバーダウン時の上限設定] | 拡張サーバーがダウンした場合に、本機で印刷枚数やボックス登録数などの上限管理を行う場合は、オンにします（初期値：オン）。
   [プリント(トータル)]/[プリント(カラー)]/[プリント(ブラック)] | 印刷枚数の上限管理を行う場合は、上限値を設定します。
   [個人ボックス管理] | 個人ボックス登録数の上限管理を行う場合は、上限値を設定します。
   [課金管理] | 課金の上限管理を行う場合は、上限値を設定します。