ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明モバイル連携設定
検索

# モバイル連携設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [システム連携設定]
        - [モバイル連携設定]

モバイル端末との連携に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[簡単接続設定] | モバイル端末と連携するための機能を設定します。 [QRコード表示設定]：本機の無線接続情報をQRコードで表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [NFC使用設定]：NFCを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [Bluetooth LE使用設定]：Bluetooth LEを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。Bluetooth LEを使うには、オプションの装着とサービスエンジニアによる設定が必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。
[無線接続使用設定] | モバイル端末から本機に無線接続するための設定をします。[簡単接続設定]で[QRコード表示設定]、[NFC使用設定]のいずれかを使用する場合に設定できます。 [無線接続使用設定]：モバイル端末から本機に無線接続する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [無線接続方法]：モバイル端末から本機に無線接続するために必要な情報の設定方法を選びます（初期値：[本体無線設定に従う]）。 この設定は、本機を無線ネットワーク環境に接続してお使いの場合に表示されます。 [個別設定]：モバイル端末から本機に無線接続するために必要な情報を設定します。 [SSID]：アクセスポイントのSSIDを入力します（半角32文字以内）。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます（初期値：[認証・暗号化なし]）。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]を選んだ場合は、[WEPキー入力方式]と[WEPキー]を設定します。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]、[認証・暗号化なし]以外のアルゴリズムを選んだ場合は、[セキュリティーキー入力方式]と[セキュリティーキー]を設定します。 [ネットワークI/F構成]が[無線のみ]に設定されている場合は、本機の無線設定の設定値を適用してペアリングを行うため、この設定は表示されません。
[タッチ連携アプリ設定] | Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざしたとき、優先して起動するアプリを選びます（初期値：[Konica Minolta Mobile Print]）。