ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール簡単操作でセキュリティーを強化する

# 簡単操作でセキュリティーを強化する

[簡単セキュリティー設定]には、本機のセキュリティー強度を高めるための設定がまとめられています。本機をより安全にお使いいただくために、設定を変更することをおすすめします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[簡単セキュリティー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[簡易IPフィルタリング] | 本機にアクセスできる機器をIPアドレス（IPv4/IPv6）で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。 アクセスを制限するIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[IPアドレス連動]）。 [IPアドレス連動]：IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスと上位3バイトが同一のIPv4アドレスのみアクセスを許可します。 （例）本機のIPv4アドレスが「192.168.0.134」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.0.0 ～ 192.168.0.255 IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているIPv6アドレスと上位64ビットが同一のIPv6アドレスのみアクセスを許可します。 （例）本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [サブネットマスク連動]：IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスとサブネットマスクを使用し、同じネットワークに属するIPv4アドレスの範囲のみアクセスを許可します。 サブネットマスクが設定されていない場合、または「0.0.0.0」が設定されている場合は、 本機に設定されているIPv4アドレスと末尾のみが異なるIPv4アドレスのアクセスを許可します。結果として、[IPアドレス連動]と同じ動作になります。 （例）本機のIPv4アドレスが「192.168.17.134」、サブネットマスクが「255.255.252.0」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.16.*** ～ 192.168.19.*** IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているグローバルIPv6アドレスとPrefixを使用し、フィルタリングを行います。 Prefixが設定されていない場合、Prefixに64ビットが設定されている場合と同じ動作になります。 （例）本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」、Prefixが「/64」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [フィルタリングなし]：フィルタリング機能を使いません。
[セキュリティー警告表示設定] | 管理者パスワードが初期値から変更されていない場合や、パスワード規約の条件を満たしていない場合に、セキュリティー警告画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[USBメモリー機能設定] | USBポートを使う機能を許可するかどうかを設定します。 [文書保存]：USBメモリーへのファイルの保存を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [文書印刷]：USBメモリーからのファイルの印刷を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [USBメモリー文書読込み]：USBメモリーから読込んだファイルのボックスへの保存を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [PC印刷]：USB接続によるコンピューターからの印刷を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。